문서번호	교통관리과-7483
위 치	양천구 신서중학교 앞(중앙로)
구간길이	75m
규제내용	중앙선 확폭을 위한 차로 재구획(간이중앙분리대 신설) - 중앙선 0.45m → 0.83m 확폭을 통한 간이중앙분리대 설치

실제현황	규제요청(개선)	실제 현황에 규제 반영시

◦ 신서중 앞 중앙로 전체 폭 및 개별차로 실측결과, 규제상에 나와 있는 현황과 맞지 않음(규제현황:22.03m, 실제현황:20.75m)

◦ 규제안 반영을 위해 현재 현황에서 중앙선 확폭시 대부분의 차로에서 약 2.85m의 폭원으로 구성되어 (좌회전 포켓 2.8m) 규제상 차로폭(3.0~3.1m) 으로 차로 재구획 설계가 불가능함

◦ 양천경찰서 규제담당자와 통화결과 서울시와의 우선 협의를 권장함