도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(9차)

◉ 삼각지역~한강대교북단 송배수관 정비공사   : 조건부 시행

1. 2구간 31~33단계 공사시 차량이 혼란이 없도록 SB 유도선을 설치하기 바람

2. 교차로 공사시 운반차량은 작은 차량을 사용하여 공사면적을 축소하기 바라며, 장비배치는 병렬로 하여 공사를 시행하기 바람

3. 단면도 및 점유면적이 도면에 표기가 다름으로 수정하기 바람

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)