자전거도로상 교통안전시설 설치 기준

□ 차선

○ 보도분리형 자전거전용도로, 분리형 자전거보행자겸용도로

- 양측에 백색단선실선 설치(도로교통법 시행규칙 별표 6 참조)

○ 자전거보행자겸용도로 : 없음

□ 포장 (인식강조)

○ 보도구간의 색상(흑색)을 고려하여 전 구간 유색(적색)포장

※ 고원식교차로 및 횡단보도 구간은 제외

□ 노면표시

○ 자전거도로 안내표시는 도로교통법의 시행규칙(별표 6)과 도로유형별로 다르므로 첨부된 설치 예시도를 참조하여 설치

○ 안내표시 설치간격은 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 참조하고 보조표지를 병행 설치

○ 주행구간에는 방향안내() 표지와 같이 자전거도로 표시 설치

○ 횡단보도 앞, 진출입로, 유출입 구간 : ‘정지선, 정지, ’ 표시

○ 진출입로, 유출입 구간, 교차로의 부도로 및 이면도로상에도 ‘정지선 및 정지 또는 자전거 주의’ 표시 설치

○ 교차로부, 횡단보도 앞 등 자전거도로 단절 구간은 보행자 및 자전거이용자의 안전을 위해 ‘흰색 점선 표시를 통해 동선안내’

○ 자전거보행자겸용도로에는 자전거도로상 ‘보행자 주의’ 표기

○ 보행자도로 구간에는 보행자 통행구간임을 인식시킬 수 있는 그림 표기

○ 노면표시 간격 등 주변여건을 고려하여 택시정류소 및 버스정류소를 안내하는 표시 설치 : ‘10m앞 버스정류소’ 등

□ 안전표지

○ 자전거도로 안내표지는 도로유형별로 도로교통법의 시행규칙(별표 6)에 따라 설치              ※ 첨부한 설치예시도 참조

○ 안내표지 설치간격은 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 참조하고 보조표지를 병행 설치

- 보조표지 설치 예시 : 자전거보행자겸용도로일 경우 ‘겸용도로’, 자전거전용도로일 경우 ‘ 전용도로’, 그 외 주행 중 안내 및 주의를 위한 정보 표기를 위해 이용

□ 그 외 조치사항

○ 사업지 내 자전거도로가 서로 연계 및 순환망으로 구축되어 있어 시종점부 안내를 위한 안전표지 및 노면표시 대신 전 구간 Bike Route(자전거길) 안내를 위한 표지 및 지도 설치

○ 그 외 세부설치 사항에 대해서는 우리부서 협의 및 검토를 통해 최종 설치

※ 첨부한 설치 예시도 참조(PPT 형식의 파일)