노면표시 원인자 부담공사 준공 통보

가. 공 사 명 : 신월지하차도 평면화공사에 따른 교통안전시설물  (노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 양천구 신월동 신월지하차도

다. 원 인 자 : 서울시도시기반시설본부

라. 설 계 사 : 트래픽스

마. 시 공 사 : 오나라건설(주)

바. 감 리 사 : 트래픽스

사. 시 공 일 : 2014.  3. 26.

아. 준 공 일 : 2014.  10. 2.

자. 공사관리번호 및 최종 입력날짜 : 2014-0207-018(2014.10.2)

차. 재귀반사성능 측정결과

종 류		연장(m)	시공 후 1주일이내			비 고
			측정일	재귀반사성능 값(mcd/㎡․Lux)
				노면이 건조 상태	노면이 젖은 상태
백색	차선	3,408	‘14.9.29	446	-
	문자	1,043	‘14.9.29	418	-
	횡단보도	2,559	‘14.9.29	367	-
	소계	7,010	-		-
황색		1,887	‘14.9.29	218	-
청색		-			-

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 6개월 후 1주일 이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정․제출하고, 기준미달 시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.