노면표시 원인자 부담공사 준공 통보

가. 공 사 명 : 당산 SK V1 Center 신축공사에 따른 교통안전시설물(노면

표시) 원인자 부담공사

나. 공사위치 : 영등포구 당산로 41길 일원

다. 원 인 자 : SK건설㈜

라. 설 계 사 : ㈜건영이앤씨

마. 시 공 사 : ㈜도창안전기업

바. 감 리 사 : ㈜트래픽스

사. 시 공 일 : 2014. 12. 23.

아. 준 공 일 : 2015. 1. 19.

자. 공사관리번호 및 최종 입력날짜 : 2014-0207-105(2015.1.15)

차. 재귀반사성능 측정결과

종 류		연장(m)	시공 후 1주일이내			비고
			측정일	재귀반사성능 값(mcd/㎡․Lux)
				노면이 건조 상태	노면이 젖은 상태
백색	차선	207	-	-	-
	문자	159	‘15.1.29	357	-
	횡단보도	912	‘15.1.29	422	-
	소계	1,278	-		-
황색		522	‘15.1.29	194	-
청색		-	-	-	-

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 6개월 후 1주일 이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정․제출하고, 기준미달 시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.