교통위반관리시스템 연계현황

■ 위텍스시스템 부과자료 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에 부과이후 자료에 대한 변경이력을 위텍스시스템에 전송

▽ 연계방식

교통위반관리시스템이 교통통합DB에 위텍스시스템 연계 계정에 변경이력을 생성

위텍스시스템에서 교통통합DB에 설치한 ESB_AGENT가 교통위반관리시스템이 생성한 변경이력을 조회해서 위텍스시스템으로 전송

▽ 목표지시스템 정보

위텍스시스템 연계서버는 행정망에 위치

위텍스시스템 연계서버 10.182.61.81 데이타포트 25002, 명령어포트 25005

▽ 현행 문제점

위텍스시스템 모니터링 PC에서 교통통합DB에 위텍스시스템 연계 계정을 접근 할 수 없어 전송실패한 자료에 대한 처리가 안되고 있음

■ 청백e시스템 부과자료 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에 부과이후 자료 변경이력, 사용자정보, 사회적약자 감경정보를 청백e시스템에 전송하고 청백e시스템이 보내주는 추징정보를 수집해서 사화적약자로 잘못 감경받은 납세자에 대한 추징업무를 진행

▽ 연계방식

교통위반관리시스템이 교통통합DB에 청백e시스템 연계 계정에 변경이력을 생성

교통위반관리시스템이 교통통합DB에 청백e시스템 연계 계정에 추징정부를 수집

청백e시스템에서 ESB 원서버에 설치한 ESB_AGENT가 교통위반관리시스템이 생성한 변경이력을 조회해서 청백e시스템으로 전송

청백e시스템 추징정보를 수집해서 교통통합DB에 청백e시스템 연계 계정이 입력

▽ 목표지시스템 정보

청백e시스템 ESB 원서버 98.33.11.142 포트 37001, 37020, 37017

■ 세외수입종합징수시스템 부과자료 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에 부과이후 자료에 대한 변경이력을 세외수입종합징수시스템에 전송

▽ 연계방식

교통위반관리시스템이 교통통합DB에 세외수입종합징수시스템 연계 계정에 변경이력을 생성

▽ 목표지시스템 정보

데이타센터에 세무통합DB에서 교통통합DB에 연계 계정으로 접근해서 교통위반관리시스템이 생성한 변경이력을 수집

■ ETax시스템 미납자료, 가상계좌, 세입e뱅킹 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에 과세번호가 생성된 미납상태의 자료를 ETax시스템 DB서버로 전송

▽ 연계방식

교통통합DB에 우리은행 ETax시스템 DB서버에 DBLink를 생성해서 교통위반관리시스템이 사용

데이터센터에서 우리은행으로 전용선을 설치해서 우리은행 DB서버에 연결

▽ 목표지시스템 정보

우리은행 DB서버 192.168.146.91~94

■ ETax시스템 계좌수취조회 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에서 개인의 계좌번호에 대해 소유주 성명을 확인하기 위해서 우리은행에서 제공하는 계좌수취조회 서비스를 사용

▽ 연계방식

데이터센터에 파일서버에서 우리은행 연계서버에 연계데몬을 TCP/IP 방식으로 호출

▽ 목표지시스템 정보

우리은행 연계서버 192.168.146.80

■ NICE평가정보 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에서 납세자에 대한 신용평가결과와 납세자의 예금계좌에 압류, 압류해제를 위해서 NICE평가정보와 연계

▽ 연계방식

NICE평가정보에서 데이터센터 중계존으로 전용선을 설치

데이터센터에 중계존에 연계서버 설치

데이터센터에 파일서버를 통해서 중계서버로 접근하고 중계서버에서 NICE평가정보에 연계서버로 파일 송수신

▽ 목표지시스템 정보

NICE평가정보 연계서버 10.94.50.207

■ 자동차관리정보시스템 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에서 차량의 소유주 확인과 차량에 압류를 위해서 자동차관리정보시스템에 연계서비스를 사용

▽ 연계방식

자동차관리정보시스템이 제공하는 WSDL을 호출

▽ 목표지시스템 정보

국토교통부 자동차관리정보시스템

http://10.98.197.103:39700/lvis/services/WsFrontController

■ 단속자료 수신 웹서비스

▽ 개요

교통위반관리시스템으로 단속자료를 전송하는 업무가 있어 단속자료를 수신 받을 수 있는 웹서비스를 운영

단속자료에 대한 단속사진을 각 구청에 사진서버에 보관하고 있음

▽ 연계방식

행정망에 WAS 서버를 사용해서 WSDL를 운영해서 각 구청에서 접근 할 수 있도록 제공

각 구청에 FTP 서버는 PassiveMode로 설정되어 있어서 WAS 서버에서 각 구청으로 접근하는 방식

▽ 목표지시스템 정보

각 구청에서 행정망에 WAS 서버에 접근해서 호출하면 교통통합DB에 단속자료를 저장하고 각 구청 사진서버에 단속사진을 저장

■ 서울시 단속조회 민원 시스템 및 각 구청 홈페이지 연계

▽ 개요

교통위반관리시스템에 단속자료를 서울시 단속조회 민원 시스템에서 조회하고 의견진술을 접수해서 입력

▽ 연계방식

행정망에 터널링솔루션(MPowerPlus)을 설치해서 서울시 단속조회 민원 시스템 웹서버에 요청한 작업을 처리

▽ 목표지시스템 정보

터널링솔루션(MPowerPlus)는 행정망 서버에 설치되서 중계존에 서버를 접근

■ 시청 SMS시스템 연계

▽ 개요

가상계좌시스템에서 발췌받은 민원인에 대한 SMS를 시청 SMS시스템에 연계해서 발송

▽ 연계방식

HTTP GET 방식 사용

▽ 목표지시스템 정보

시청 SMS시스템 http://115.84.164.23/SMS

■ 우정사업정보시스템 연계

▽ 개요

우편물을 전자우편으로 발송하기 위해서 우정사업정보시스템과 연계

연계 1종을 전송하고 연계 3종을 수집

▽ 연계방식

행정정보공동이용망에 대량유통시스템을 사용해서 연계

▽ 목표지시스템 정보

행정정보공동이용망 대량유통시스템

■ 120다산콜재단 부과자료 연계

▽ 개요

120다산콜센터가 2018년에 120다산콜재단으로 변경되면서 외부망에 구축

▽ 연계방식

120다산콜재단 연계를 위해 행정망에 WAS 서버 설치

120다산콜재단이 데이터센터와 협의해서 행정망에 WAS 서버를 접근하여 연계서비스 호출

▽ 목표지시스템 정보

120다산콜재단 연계서버는 외부망에 구축

■ 교통위반관리시스템 자동업데이트 서버

▽ 개요

C/S 형태로 구축된 교통위반관리시스템 배포를 위한 FTP 서버 운영

▽ 목표지시스템 정보

데이터센터 파일서버 98.33.1.157