[소방장비관리규칙 별지 제9호 서식]																결재		담당자				2팀장						119안전센터장
기타 소방자동차 일일점검부
																		문승엽				김종교						11/05 함창진
소 속		:		도봉				소방서
부 서		:		쌍문				119안전센터			【	2	팀	】
구급차(6-3호)																			정부물품_식별번호										87654321
점검 구분	점 검 항 목									점 검 내 용							단 위		점 검 결 과
																			11/4		11/5			11/6		11/7			11/8		11/9	11/10
																			월		화			수		목			금		토	일
	【		차량 번호			:	72 주 2991		】										일일		일일			일일		일일			일일		일일	일일
																			주	야	주		야	주	야	주	야		주	야	당번	당번
시동前	외 관				마크ㆍ엠블럼 부착물					부착물 탈락ㆍ훼손 수							개				.
					차량의 변형ㆍ파손					변형 및 파손부위 개소							개소				.
	누 유 누 수				차동기어ㆍ엑슬 오일					바닥 누유ㆍ누수 흔적							유ㆍ무				무
					브레이크 오일																무
					쇽업소버 오일																무
					엔진오일																무
					파워오일																무
					냉각수																무
					에어탱크ㆍ호스 누기					에어압력 게이지 압력							㎏/㎠				.
	배 선 체 결				배터리 터미널					터미널ㆍ배선 체결							적ㆍ부				적
	타이어				타이어 상태					편 마모ㆍ트레드 마모ㆍ카커스 (골격) 손상ㆍ공기압(육안점검) 등							개 (종류)				.
시동中	시 동				시동					시동							가ㆍ부				가		주 배터리 출력 미달로 시동 걸리지 않음 ※ 비상(보조) 스위치 누른 상태에서는 걸림
					계기판					시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)							개 (종류)				.
	장 치 성 능				경광등ㆍ등화장치					손상ㆍ미점등 장치							가ㆍ부				가
					싸이렌					음량 크기ㆍ제어성							적ㆍ부				적
					에어컨					작동							가ㆍ부				가
	제 동 장 치				브레이크					정지 시 밀림							유ㆍ무				무
					배기브레이크					작동							가ㆍ부				가
										작동 표시등 점등							가ㆍ부				가
					주차브레이크					경사지 또는 2단 출발 시 밀림							유ㆍ무				무
정지後	누 유 누 수				차동기어ㆍ엑슬 오일					바닥 누유ㆍ누수 흔적							유ㆍ무				무
					브레이크 오일																무
					쇽업소버 오일																무
					엔진오일																무
					냉각수																무
기타					구급차 외관					슬라이딩도어							가ㆍ부				무

결과조치	날 짜		부 적 합 사 항				조 치 사 항		장비관리자
			항 목	내 용
	2019.10.24.(목)		기어랭키지 어샘블리 파워 브레이크 디스크 브레이크 패드	기어랭키지 어샘블리 파워 교체 브레이크 디스크 교체 브레이크 패드 교체			좌사항 교체완료		교.조성호
유의사항		1일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문기관에 의한 점검 필요			담당자	1팀		2팀		3팀
결 재 선		소방재난업무가이드 지침에 의거 ① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장) ② 주간 : 운용자+센터장(구조대장)+장비회계팀장 ③ 주간 : 운용자+센터장(구조대장)+소방행정과장				소방교 조성호		소방교 代문승엽		소방교 김현철