구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		혈압계		기준수량	기본장비 (구급대별 2세트, 펌뷸런스 1세트)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자평가
사 진
제원	○ 용 도 : 아네로이드식 혈압계로 체외에서 혈압을 측정하는 기기 ○ 모델명 : Multikuf (제조사: American Diagnostic Corporation, 미국) ○ 구성품 : 본체 1개, 혈압커프(성인용, 소아용, 영아용) 각 1개, 파우치 1개 ○ A/S 문의: 조선기기(주) / 02)857-6114
사용 방법	1. 혈압계 압력계가 ‘0’을 가리키고 있는지 확인 2. 환자를 편하게 앉히거나 눕힌 후 혈압을 측정하고자 하는 팔을 심장 높이가 맞춤 3. 커프를 환자의 상완에 감싼다. *커프 ‘artery mark’라고 인쇄된 부분 동맥 부분에 맞추기 4. 요골동맥이 사라지는 압력을 확인 후 그보다 20-30mmHg 높게 압력을 가한다 5. 밸브를 열어 초당 2-3mmHg의 속도로 감압한다. 6. 혈압을 측정한다. *수축기혈압은 뚜렷한 소리가 들리는 시점, 이완기 혈압은 그 소리가 들리지 않는 시점

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		체온계		기준수량	기본장비 (구급대별 2개, 펌뷸런스 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자평가
사 진
제원	○ 용 도 : 귀에서 체온을 측정하는 기기 ○ 모델명 : IRT6520 (제조사: KeyTronic, 멕시코) ○ 구성품 : 체온계 1개, 보관용케이스 1개, 렌즈필터 5통, 알카라인 건전지 AA 2개 ○ A/S 문의: 대한의료인메디컬지원센터 / 02)418-3632
사용 방법	1. 전원 버튼을 누른다 2. 새로운 브라운 렌즈필터를 부착한다 3. AgeSmart 버튼을 눌러 연령을 선택한다 4. 온도감지부를 외이부에 삽입 후 시작버튼을 눌렀다가 손을 뗀다 5. 3초 이내에 표시된 체온을 확인한다. ※ 체온측정범위 : 34 - 42.2℃

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		청진기		기준수량	기본장비 (구급대별 2개, 펌뷸런스 1개)
				보유수량
구 성 품		본체		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자평가
사 진
제원	○ 용 도 : 기관을 청진하고 혈압을 측정하는 기기 ○ 모델명 : CK-A605T (제조사: Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd, 대만) ○ 구성품 : 청진기 본체 1개 ○ A/S 문의: ㈜진산메디칼 / 1522-2873
사용 방법	1. 바이누랄을 귀에 알맞도록 조정 *조정방법 – 바이누랄 조여져 있을 경우: 엄지와 검지로 잡고 조심히 넓힌다 바이누랄이 헐거울 경우: 양쪽을 손으로 잡고 누른다 2. 필요한 주파수에 따라 멤브레인 혹은 벨을 개방, 달각 소리가 귀에 들리도록 180° 회전 *연결 튜브가 멤브레인을 가리키는 경우: 벨로 청진 연결 튜브가 벨을 가리키는 경우: 멤브레인으로 청진

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		휴대용 산소포화도 측정기		기준수량	기본장비 (구급대별 1세트, 펌뷸런스 1세트)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자평가
사 진
제원	○ 용 도 : 어린이 및 성인환자의 산소포화도 및 심박수를 측정하는 기기 ○ 모델명 : Onyx Vantage 9590 (제조사: Nonin Medical, 미국) ○ 구성품 : 본체 1개, 보관케이스 1개, 설명서 1개, 건전지(AAA 2개), 목걸이 1개 ○ A/S 문의: 공영무역(주) / 02)558-2318
사용 방법	1. 환자 손가락의 손톱을 위로하고 장비의 전면 하단부분을 가볍게 눌러 손가락을 넣는다 2. 손가락을 장비의 정중앙에 넣고 환자의 심장 위치의 수준으로 평평하게 유지한다 3. 장비가 정상적으로 작동하지 않으면 손가락을 빼고 몇초 있다 다시 측정한다 4. LED 표시등이 초록불이 점등되었을 때 가장 정확한 수치가 표시된다(빨강, 주황, 초록 표시)

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		후두경		기준수량	기본장비 (구급대별 1세트)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	기도확보유지
사 진
제원	○ 용 도 : 기도확보를 위한 기기 ○ 모델명 : S23-158F (제조사: Frix Surgical Instruments, 파키스탄) ○ 구성품 : 곡선형 블레이드 3개, 핸들 1개, 마질겸자 1개, tube-holder 2개, 수용성 윤활제 1개, 카테터 마 운트 2개, 스타일렛 2개(대형,소형 각1개씩) ○ A/S 문의: (주)우양메디칼 / 1522-2873
사용 방법	※사용전 준비사항 고압증기 멸균 후 사용 제품 및 포장상태 이상유무 확인 환자의 입안 혹은 후두에 이물질 확인 후, 이물질 있는 경우 제거 ※사용방법 1. 손잡이 부분을 잡고 관찰부 부분을 구강에 적절하게 맞춘다 2. 시야를 확보한다. 3. 후두의 환부를 관찰한다.

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		의료용 분무기		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	호흡유지
사 진
제원	○ 용 도 : 호흡장애를 가지고 있는 환자에게 흡입 치료를 위해 사용 ○ 모델명 : PY-001 (제조사: Pu Yuan Biotech Co.,Ltd, 대만) ○ 구성품 : 본체, 마스크(성인용, 소아용 각 2개) 및 마우스피스 3개, 전원케이블, 케이스, 한글 사용설명서, 보관가방, 건전지 2회분 ○ A/S 문의: 대한의료인메디컬지원센터 / 02-418-3632
사용 방법	1.사용 전 마우스피스 또는 마스크 그리고 약물통 깨끗한지 확인 2. 약물통 커버를 열고 약물을 약물컴에 넣고 닫는다 3. 마스크나 마우스피스를 연결하고 기기를 작동한다 4. 전원 버튼을 누르면 기기가 작동을 하고 녹색불이 들어온다. 배터리 상태에 따라 오렌지불, 빨간불이 들어오는데 그러면 즉시 배터리 교체 *** 가정내에서는 아답터를 이용하여 사용하고 배터리는 비상용으로만 사용

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		전동식의료용흡인기 (휴대용)		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	호흡유지
사 진
제원	○ 용 도 : 환자 기도에서 분비물, 혈액 또는 구토물 제거시 사용 ○ 모델명 : LCSU4 (제조사: Laerdal Medical, 중국) ○ 구성품 : 본체 1개, 흡인물 수집통(300ml) 15개, 흡인 튜브 15개, 멸균흡인관(suction tip)[경성흡입관(hard tip, HI-D 5mm) / PVC흡입관(PVC catheter) 12, 16, 20 Fr] 각 15개, 휴대용 가방 1개, 220V 충전용 어댑터 1개, 한글 제품설명서 1개 ○ A/S 문의 : 주식회사 메스코리아 / 042-256-2035
사용 방법

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		긴척추고정판		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	외상처치
사 진
제원	○ 용 도 : 골절, 척추손상이 의심되는 외상환자 이송시 사용 ○ 모델명 : CR-J07 (제조사: Shanghai EMSS Med and Tech Co.,Ltd, 중국) ○ 구성품 : 본체 1개, 스트랩형 또는 클립형 고정끈 3세트 ○ A/S 문의 : 씨피알코리아메디칼(주) / 031-790-4170
사용 방법

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		구출고정장치		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	외상처치
사 진
제원	○ 용 도 : 환자의 머리, 경추, 척추 등을 고정시키는 지지기능 장비 ○ 모델명 : EMS-A301 (제조사: WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO.,LTD., 중국) ○ 구성품 : 고정장치 본체 1개, 목 고정 패드 1개, 이마/턱 고정끈 각 2개, 운반용가방 1개 ○ A/S 문의 : 씨피알코리아메디칼(주) / 031-790-4170
사용 방법	구성품 확인(본체, 이마 고정끈, 턱 고정끈, 다용도패드, 가방) 구조자 한명은 환자의 머리와 목을 동시에 지지하고, 나머지 두명의 구조자는 환자의 등 뒤로 구출고정장치를 끼워 밀착 본체 중앙에 환자의 척추 부분이 오도록 하고 가슴고정판이 환자의 양 겨드랑이 오도록 조정 가슴, 다리 고정 벨트 체결 다용도 패드로 환자와 본체 사이 공간을 채워 움직임 최소 머리 고정판, 이마, 턱끈 안전하게 고정

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		구급장비가방		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체		내용년수	3년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	외상처치
사 진
제원	○ 용 도 : 응급처치, 환자평가 장비 등 현장활동용 구급가방 ○ 모델명 : 수요부 규격 (제조사: 하트레스큐, 대한민국) ○ 구성품 : 가방 본체 1개 ○ A/S 문의 : 하트레스큐 / 02-597-1119
사용 방법

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		분리형들것		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체		내용년수	5년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자운반
사 진
제원	○ 용 도 : 응급환자나 부상자를 이송할 때 사용하는 들것 ○ 모델명 : CR-SX18 (제조사: Anping Longji Medical Equipment Factory, 중국) ○ 구성품 : 들것, 벨트 1세트(3종), 머리고정대 1개 ○ A/S 문의 :씨피알코리아메디칼(주) / 031-790-4170
사용 방법

구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		가변형들것		기준수량	기본장비 (구급대별 1개)
				보유수량
구 성 품		본체 등		내용년수	2년
배정 일자	본부구매	2023. 8. 3.(목)		운용부서
	자체구매			용 도	환자운반
사 진
제원	○ 용 도 : 주들 것을 사용하지 못하는 장소에서 응급환자 이송하는 들것 ○ 모델명 : SS-02 (제조사: 씨피알코리아메디칼(주), 대한민국) ○ 구성품 : 가변형 들것 본체 1개, 고정벨트 1세트(2개) ○ A/S 문의 :씨피알코리아메디칼(주) / 031-790-4170
사용 방법	추가 손상이 의심된느 환자를 조심스럽게 매트 위로 옮긴다 안전벨트를 체결한 후 손잡이를 견고하게 잡은 후 이송한다