구급장비사양서

장비명	경추보호대	모델명 (규격)	cc-01	제조회사	나연메디칼
그림/사진
용 도	▢ 외상환자 경추고정시
주요제원 및 성 능	○ 목의 보호와 지지 및 안정이 필요할 때 사용하는 부목 ○1~4단계 까지의 잠금 장치를 이용하여 경추에 대고 크기를 맞춘후 착용한다 ○ 방사선 mri 등 촬영이 가능하다 ○ 폴리우레탄 합성수지 ○ 52cm*18cm self weight 300g ※ 상세하게 기재 요망
예산편성 사 유	○ 최근 교통사고등 외상환자의 급증에따른 소모성 장비인 경추보호대의 필요가 많아짐
기 타	▢ 예상단가 : 21500원

장비명	산소포화도	모델명 (규격)		제조회사
그림/사진
용 도	▢ 환자의 산소포화도와 맥박을 측정한다
주요제원 및 성 능	○혈중 산소포화도란 혈액내 산소와 혈합한 헬모글로빈의 양이 전체 헤모글로빈의 양에서 차지하는 비율을 백분율을 수치화한 지표를 말한다 산소 포화도 지표는 호흡순환의 중요한 생리 참고치 입니다 ○ 측정원리 두 개의 광원으로부터 발생한 적외선과 자외선을 손가락과 같은 세동맥상에 통과시켰을 때 흡수한 빛의 비율을 센서가 측정합니다 각파장에서 투과된 빛의 강도가 차이나는 것은 혈관내에 포함하고 있는 산화헤모글로빈과 헤모글로빈에 의한 흡광도의 차이에 의해 발생합니다 산소가 많이 포함되어 있는 선홍색의 혈액을 통과할 때는 자외선의 빛을 많이 흡수하고 산소가 적은 암적색의 혈액을 통과할때는 적외선의 빛을 많이 흡수합니다 또한 박동하는 혈액에 의해 만들어지는 파동 형태를 흡광기술을 이용하여 혈량변동파형으로 재현시켜 그 주기를 계산하여 맥박을 측정합니다 상세하게 기재 요망
예산편성 사 유	○ 환자평가의 필수장비
기 타	▢ 예상단가 : 원

장비명	혈당측정기	모델명 (규격)	perfoma	제조회사	한국로슈진단
그림/사진
용 도	▢ 혈액 또는 체액의 포도당을 측정하는기계
주요제원 및 성 능	○ 사용목적 당질대사 장애를 진단하기 위하여 혈액내 포도당을 측정하는 혈당측정기에 사용되는 검사지 ○측정기간 5초 ○ 혈액량 0.6㎕ ○ 측정범위 10~600㎎/㎗ ○ 작동가능온도 6~44℃ ○ 적혈구용적율 10~70% ○ 측정기능 습도 10~90% ※ 상세하게 기재 요망
예산편성 사 유	○ 생체징후 평가에 필수기구
기 타	▢ 예상단가 : 65000 원

장비명	분만세트	모델명 (규격)		제조회사
그림/사진
용 도	▢ 분만시 사용
주요제원 및 성 능	○ 신생아를 성공적으로 출산하기 위한 모든 필요한 기기와 물품 구성 ○ 재사용이 가능한 플라스틱 케이스 또는 소프트 케이스 ○ 구성품 태반저장 지퍼백 , 위생용매트, 산모기저귀 , 신생아기저귀, 아기싸개, 구형흡인기 , 멸균 메스, 알콜스왑, 탯줄클립, 멸균 글러브, 멸균거즈, 물티슈 ※ 상세하게 기재 요망
예산편성 사 유	○ 분만시 사용
기 타	▢ 예상단가 : 원