구급차량(6-4호) 고장발생보고

[신월119안전센터]

발생일시	2014년 7월 09일 21:40 응급환자 이송중
발생장소 및 개요	응급환자을 태우고 신촌세브란스 병원으로 이송 중(2팀) 배터리 및 제네레이터 이상으로 구급차가 정지함. 자동차공업사(화성공업사) 점검을 의뢰한 바 배터리 및 제네레이터 교환 소견을 받음.
차량번호	구급차(6-4호) 70고 9350			차종 및 연식		중형승합(2630kg) 2010년 06월25일 등록
담당자	1팀	계급	소방장	성명	김재훈	담당일자	2013.01.28
	2팀	계급	소방사	성명	강광욱	담당일자	2013.05.10
	3팀	계급	소방사	성명	이용희	담당일자	2013.07.09
고장(결함) 상태			고장(결함) 원인			동 건 수리일자	수리(조치) 할 사 항
○배터리 및 제네레이터 노후화			○ 배터리 교환주기 도래 ○ 제네레이터 불량			○2013.6.27. 배터리 교환 ○제네레이터 최초불량 .	○신월센터구급차량 신차출고로 인해 양천구급차 (6-6호) 대차.
이동정비반 및 견인차 출동여부			LIG보험 긴급출동 견인차 출동
기타 필요한 사항