구급차량 고장발생보고

[신월119안전센터]

발생일시	2015년 3월 17일 09:05 출동중
발생장소 및 개요	우측고관절통증으로 거동불가 환자를 주 들것에 옮긴 후 넣으려는 과정에서 주들 것 앞바퀴를 연결하는 바(Bar)가 부러짐. 주 들것과 구급차량이 고정되지 않음.
차량번호	구급차(6-4호) 73무 9886			차종 및 연식		그랜드스타렉스 2014년 08월식
담당자	1팀	계급	소방사	성명	서덕환	담당일자	2015.01.12
	2팀	계급	소방사	성명	천현직	담당일자	2015.01.12
	3팀	계급	소방사	성명	최정명	담당일자	2014.07.11
고장(결함) 상태			고장(결함) 원인			동 건 수리일자	수리(조치) 할 사 항
○ 주들 것 앞바퀴 바(Bar) 부러짐			○ 잦은 운용으로 인한 부품 파손			○ 없 음	○ 앞바퀴 바(Bar) 및 기타 소모품 교체
이동정비반 및 견인차 출동여부
기타 필요한 사항