구룡마을 화재대응훈련 결과

강남소방서                                                < 2016. 9. 27.(화) >

화재경계지구인 구룡마을의 화재시 원활한 소방용수 공급을 위한 수관전개(수관전개용 수레) 및 방수훈련 등 현지적응훈련 결과 보고임

□ 훈련 개요

○ 일  시 : 2016. 9. 27.(화) 9:50 ~ 11:30

○ 장  소 : 구룡마을 일원(5지구 가상화점) / 강남구 개포동 소재

○ 대  상 : 강남소방서 현장대응단, 안전센터(4개대)

○ 주  관 : 현장대응단장, 지휘2팀장

○ 내  용 : 돌발 상황부여 방식의 현장지휘역량 및 대응전술 숙달훈련

- 수관전개 훈련 및 방수훈련(수관 전개용 수레 이용, 8지구)

- 수관적재함(7B지구) 위치 확인 및 지구별 방수구 위치 확인

□ 훈련 현황

일 시	주 관	동원사항	주요내용
2016.9.27.(화) 09:50~11:30	현장대응단장 (지휘2팀장)	10대 (지휘 1, 펌프 4 탱크4,구조대1)	․ 지구별 대응매뉴얼 숙달 및 현장여건 확인 등 ․ 소방용수 공급라인 구성(수관적재함과 수레 이용)

□ 훈련 결과

○ 돌발 상황부여방식의 훈련을 통해 현장중심의 지휘능력 숙달

☞ 지휘팀장의 작전전개, 선착대 상황전파, 상황관리 등

○ 수관전개 및 방수훈련(5지구)결과를 재난현장 대응활동 자료로 활용

☞ 소요시간(수관전개용 수레이용) : 10분 ⇨ 양재대로 ~ 5지구(350m), 30본

☞ 펌프차 2개대 (개포,삼성)에서 각 3개 방수구(40mm) 방수