구매대상 LED 조명등 세부현황

(단위 : 등)

LED 교체 설치장소	백열등, 삼파장	형광등20W*2등용	메탈100W	계
	⇩	⇩	⇩
	LED램프 8W	LED평판등 20W	LED램프 30W
관리본관동 (계단)		6		6
관리본관동 (아리수홍보관)	8			8
관리본관동 (실험실)	8			8
관리본관동 (제어실대기실)		2		2
관리본관동 (지하 전기실)	4			4
탈수기동 (장비반입구)			10	10
탈수기동 (배출수지 지하)			5	5
약품투입동 (1,2계열 계단)		4		4
약품투입동 (1,2계열 옥탑)				0
약품투입동 (3,4계열 계단)		4		4
약품투입동 (3,4계열 옥탑)		2		2
송수펌프동송수 (배관랑실)			31	31
송수펌프동 (1층 하론실)				0
계	20	18	46	84