구매 시방서

제1조 목적

본 시방서는 상수도사업본부 산하 수도사업소(8개 기관)에서 사용하는 아리수 품질확인제 수질분석용 3종 시약 구매 시방을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 계약상대자의 의무

1) 계약상대자는 계약체결전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항 등

계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임하여야한다.

2) 계약상대자는 물품 납품 이전에 서울물연구원(이하 “발주기관”이라 한다)과

충분한 사전 협의를 하여 제품의 규격을  숙지하고 이에 적합한 제품을 납품

하여야 한다.

제3조 납품장소

계약상대자는 구매시방에 적합한 물품을 아래 8개 기관의 지정된 장소에 납품

하여야 한다.

기 관 명	주 소	전화번호	부서명	비 고
중부수도사업소	중구 장충단길 129 (장충동 2가 208-1)	3146-2071	행정지원과
서부수도사업소	서대문구 인왕산2길 25 (홍제동 38-69)	3146-3558	행정지원과
동부수도사업소	성동구 성동문화원길 16 (행당동 142-1)	3146-2654	행정지원과
북부수도사업소	강북구 한천로 935 (번동 377)	3146-3254	행정지원과
강서수도사업소	양천구 목동동로 125 (신정6동 319-15)	3146-3850	행정지원과
남부수도사업소	동작구 약샘길 107 (신대방2동 470-11)	3146-4448	행정지원과
강남수도사업소	강남구 양재천길 199 (도곡동 459-4)	3146-4743	행정지원과
강동수도사업소	강동구 성내동길 51 (성내동 541-4)	3146-5048	행정지원과

제4조 제품규격 등

1) 본 구매와 관련하여 납품 시약의 규격은 다음 각 호를 모두 만족하여야한다.

가. 시료 10mL 기준, 1회용 포장된 제품으로 서울특별시 상수도사업본부 산하 수도사업소

에서 사용하는 휴대용 수질분석 측정기기로 측정가능한 제품일 것

나. 시약별 수질오염공정시험기준에 따른 아래 성능기준(정도관리 목표값)을 모두

만족하는 제품일 것

품 목	규 격	성 능 기 준
잔류염소	10mL용	▸상대표준편차(정밀도, 30% 이내), 상대백분율(정확도, 75~125%)
철,구리	10mL용	▸상대표준편차(정밀도, 25% 이내), 상대백분율(정확도, 75~125%)

2) 산업안전보건법 제41조에 의거 납품하는 물품이 화학물질 또는 화학물질을 함유한

제제인 경우 화학물질의 명칭․성분 및 함유량, 안전․보건상의 취급주의사항, 인체

및 환경에 미치는 영향, 기타 노동부령이 정하는 사항이 기재된 『물질안전보건자료』를

각 수도사업소별로 작성, 제출하여야 한다.

3) 각 수도사업소에 공급하는 시약의 유효기간은 납품일로부터 1년 이상 보증할 수

있는 제품을 납품하여야 한다.

제5조 물품검사(수) 및 납품처리

1) 계약상대자는 계약일로부터 45일 이내에 발주기관이 지정하는 수도사업소에

납품을 완료하여야하며, 납품완료 후 납품 확인서를 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 제4조 제1항 나호에 따른 납품시약의 성능확인 방법, 일정  등 세부내용은 발주기관과

계약상대자가 협의하여 결정한다.

3) 계약상대자는 발주기관의 물품검사(수)업무에 성실히 임하여야하며 물품검사(수) 결과

납품시약이 성능기준을 만족하지 못할 경우 즉시 다른 제품으로 납품하여야한다.

4) 본 구매시방서 규격 및 수량에 적합하게 물품이 납품되고, 제4조 제1항 나호에

의한 정도관리 목표값을 모두 만족하였을 때를 물품검사(수)완료로 한다.

5) 계약상대자는 납품시약별 시약 정보를 시약용기(포장)에 표시하거나 별지“시약정보

요약서”를 작성하여 발주기관에 서면 또는 전자메일로 제출하여야한다.

제6조 기타사항

본 시방서에 대한 해석에 이견이 있을 경우, 상호 협의하여 결정한다.

서울특별시 서울물연구원

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제47호의2서식] <신설 2017. 12. 27.>
시약 정보 요약서		이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
판매업 상호(명칭)
판매업 주소
판매업 대표전화
유해화학물질 정보	물질명
	고유번호 또는 CAS No.
	용도
취급 기준 준수	취급시설	국소배기장치 등에 대해 기재하여야 합니다.
	화학사고 예방	물 반응성 및 위급시 응급대처요령 등에 대해 기재하여야 합니다.
	보관ㆍ저장	보관 장소 및 혼합 적재 금지 품목 등에 대해 기재하여야 합니다.
	운반	포장방법 등에 대해 기재하여야 합니다.
	기타	그 밖의 주의사항 등에 대해 기재하여야 합니다.
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]