실험용가스 구매 시방서

제1조 (목적)

본 시방서는 서울특별시 서울물연구원, 수도사업소 및 아리수정수센터에서  정밀측정기기의 운영에 필요한 고순도 가스 구매 건에 대해 계약일반사항 및 규격사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 시방서는 서울특별시 서울물연구원(이하 “발주기관”이라 한다) 및 수도사업소, 아리수정수센터의 실험용 가스 구매에 대하여 적용한다.

제3조 (계약사항의 숙지)

계약상대자는 계약체결전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항

등 계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임하여야 한다.

제4조 (제품규격)

1. 제품의 규격은 물품매입 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능 및 품질을 유지하는 규격품으로서 납품하여야 하며 납품가스의 규격은 아래와 같다.

연번	품 명	규 격	단 위
1	Air(고순도)	99.999% 이상	병(47L)
2	액체 탄산가스(L-CO2)	99% 이상	병(20kg)
3	아르곤(Ar, 고순도)	99.999% 이상	병(47L)
4	액체질소(L-N2)	99.99% 이상	L
5	질소(N2, 고순도)	99.999% 이상	병(47L)
6	질소(일반)	99.9% 이상	병(40L)
7	헬륨(He, 고순도)	99.999% 이상	병(47L)

2. 계약상대자는 물품 납품 이전에 발주기관과 충분한 사전협의를 하여 제품의  규격을 숙지하고 이에 적합한 제품을 납품하여야 한다.

제5조 (납품처리)

1. 계약상대자는 가스 성분에 대한 성적서를 구비하여야 하며 납품 시 각 가스에 대한 성적서를 가스용기에 부착하여 납품하여야 한다. 다만, 성적서의 용기 부착이 어려울 경우 용기(Cylinder) 고유번호가 명기된 별지의 성적서를 제출할 수 있다.

2. 계약상대자는 성적서를 구비하지 않거나 조작된 성적서를 부착하여 납품하는 경우, 또한 가스성분 분석에 대한 허위내용이 적발된 경우 등 그로 인해 발생되는 모든 피해에 대하여 보상하여야 한다.

3. 용기의 내면 부식 등에 의한 이물질의 혼입으로 분석 장비에 손상이 발생하지 않도록 유의하여야 하며 가스 순도의 불량으로 인하여 발생되는 기기고장 등 제반 관련사항에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

제6조 (납품처리)

1. 계약상대자는 납품 요구시 서울물연구원을 비롯한 아래 9개 기관의 지정된 장소에 납품하여야 한다.

연번	구 분	소재지 및 납품장소	비 고
1	서울물연구원	광진구 천호대로 716-10(구의2동 130-1)	먹는물분석과 외 4개과
2	중부수도사업소	중구 장충단길 129(장충동2가 208-1)
3	남부수도사업소	동작구 약샘길 107(신대방2동 470-11)
4	광암아리수정수센터	경기도 하남시 서부로 187(광암동 174)
5	구의아리수정수센터	광진구 광나루길 531(구의2동 산37)
6	뚝도아리수정수센터	성동구 왕십리길 542(성수동1가 642)
7	영등포아리수정수센터	영등포구 노들길 844(양화동 1)
8	암사아리수정수센터	강동구 고덕뒷길 131-1(암사동 산10)
9	강북아리수정수센터	경기도 남양주시 고산로 107 - 취수장 : 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1124

2. 계약상대자는 연구원을 비롯한 각 수요기관의 납품 요청 시 익일 이내 납품처리하여야 하며, 정당한 사유없이 계약조건 및 계약에 명시된 사항을 성실히 이행하지 않을 경우 발주기관은 계약해지 및 계약보증금을 회수할 수 있으며 계약상대자는 관련 법규에 의거 부정당업자 제재 처분을 받을 수 있다.

3. 계약품목 중 3종(고순도 질소, 고순도 헬륨, 고순도 아르곤)에 대해서는 발주기관에서 필요시 공인시험기관에 시험의뢰한 후 성적서를 통해 제4조에 따른 제품규격 만족 여부를 확인 할 수 있으며, 시험에 소요되는 제반 비용은 계약상대자가 부담한다.

제7조 (안전조치)

1. 계약상대자는 고압가스안전관리법 제10조에 의하여 가스공급시 수요자의 가스 사용시설에 대한 안전점검을 실시하고 그 기록을 유지관리 하여야 하며 수요자에게 위해예방을 위하여 필요한 사항을 계도하여야 한다.

2. 수요기관 내에서 가스 운반 시에는 안전한 운반도구를 사용하는 등 안전조치를 이행하여야 한다.

3. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 고압가스안전관리법에 규정된

공급자의 제반 의무사항을 성실히 이행하여야 한다.

제8조 (계약기간)

본 계약의 계약기간은 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지로 한다.

제9조 (기타사항)

1. 계약상대자는 고압가스안전관리법 시행규칙 제23조「별표.18」에서 규정한 “용기의 안전점검 및 유지관리기준”에 적합한 용기를 서울물연구원을 비롯한

9개 기관에 무상으로 대여하여야 한다.

2. 계약상대자는 공급한 용기를 타 회사의 용기와 섞이지 않게 공급된 위치와 수량을 정확히 장부에 적어 관리하여야 하며 매월 용기 대여 현황을 확인 후 발주기관에 통보하여야 한다.

3. 계약상대자는 회사의 파업, 조업 중단 등 계약 불이행 사유 발생 시 즉시 발주기관에 통보하여야 하며 이를 미이행시 발생되는 모든 피해에 대해 보상해야 한다.

4. 본 시방서에 대한 이견 발생 시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

서울특별시 서울물연구원