붙임 1		구매조건부 연구개발과제 발굴 서식 (예시)

제안과제명	공기호흡기 용기 안전충전용 방폭 캐비넷 개발
제 안 자	○○재난본부 홍길동 (연락처 : 02 - 3706 - 1320)
개발기간 및 예상개발비	2년 (24개월) / 5억원 (연차별 2.5억원)
개발필요성	○ 대기오염 증가로 용기충전 공기 품질문제 대두 - 소방공무원의 평균수명 58.2세, 1일 112건의 화재발생 (매일 충전사용) ○ 공기호흡기 용기의 충전 시 용기폭발 위험문제 제기 - ’02년 구로소방서, ’05년 춘천소방서, ’09년 고양소방서 안전사고발생 ○ 소방, 군, 해경, 스쿠버 등에서 사용되는 공기호흡기 용기는 고압가스안전관리법 적용 대상이나, 재정(2,770억원) 확보의 어려움 등으로 불법으로 충전하고 있음 - 119안전센터는 도심에 위치하고 있어 고압가스법 기준대로 충전시설을 갖추기 힘든 실정(주택 등으로부터 5m이상 이격, 방호벽 설치 등) - 소방방재청, 산업통상자원부, 가스안전공사 합동으로 기준완화 추진
개발목표	○충전 용기의 폭발 시 안전을 확보할 수 있는 방폭형 안전함 개발 ○ 충전 시 온도상승을 완화시켜 충전 효율성 제고
기술동향 (국내․외)	○(국내) 제조업체는 없음. ○(국외) 미국, 독일 등 선진국에서 생산판매 (한국화 과제) - 국산화 시급 (예산절감 및 수입대체 효과)
시장규모 (국내․외)	○ 국내 : 전국 소방관서(18개 시도본부, 197개소방서, 953개 안전센터, 219개 구조대) 및 군, 해경, 스쿠버 등에 사용가능 ○ 국외 : 미국 등 선진국에 수출가능(소방관서, 산업현장 사용가능)
구매계획	○시도 소방서 및 119안전센터 등 매년 250개 구매(단가 : 5백만원)
과제검증 방 법	○용기 폭발 시 외함변화, 공기질, 온도변화로 인한 자연 감압현상 등 검증(한국소방산업기술원, 한국가스안전공사 등 시험)
장비사진