서울특별시고시 제2015 - 000호

도시관리계획(도시계획시설:유수지, 주차장) 결정(변경) 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 시행령 제 25조의 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설(유수지, 주차장)을 변경결정하고, 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 27조와「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.

2015년  12월  00일

서  울  특  별  시  장

1. 결정취지

구의 유수지 시설내에 중복결정된 주차장을 폐지하고 공간적 범위 결정을 통해 토지이용 고도화 및 서민주거 안정을 위한 상부 공공주택 설치, 하부 유수지 및 CSOs 저류조를 설치하고자 도시계획시설(유수지, 주차장)을 변경 결정하는 사항임

2. 도시계획시설 결졍(변경) 조서

가. 도시계획시설(유수지) 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
변 경	-	유수지	유수시설	광진구 구의동 626-1 일원	6,942	증)2,914.1	9,856.1	서울특별시고시 제1984-524호 (1984. 8. 24)	공간적 범위설정

○ 도시계획시설(유수지) 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
-	유수지	결정조서 면적 정정 공간적 범위 설정	토지이용 고도화 및 서민주거 안정을 위한 공공주택 설치에 따른 공간적범위설정

나. 도시계획시설(유수지) 공간적 범위 결정 조서

구분	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)				최 초 결정일	비고
				구분	기정	변 경	변경후
변경	유수지	유수시설	광진구 구의동 626-1 일원	면적 (㎡)	6,942	증)2,914.1	9,856.1	서울특별시고시 제1984-524호 (1984. 8. 24)
				높이	-	평균해수면 기준 +17.5m 이하	평균해수면 기준 +17.5m 이하

○ 도시계획시설(유수지) 공간적 범위 결정 사유서

구분	변경사유	유수지 상부 비시설
내용	토지이용 고도화 및 서민주거 안정을 위한 공공주택 설치에 따른 공간적 범위 결정 구의유수지 상부 공공주택 설치, 하부 유수지 및 CSOs저류조 설치	- 용 도 : 공공주택, 문화 및 집회,근생 - 건폐율/용적률 : 60%이하, 400%이하 - 층수(높이) : 30층이하

다. 도시계획시설(주차장) 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
폐 지	-	주차장	서울특별시 광진구 구의동 626-1 일원	6,942.0	감) 6,942.0	-	서울특별시 고시 제1996-41호 (1996. 3. 7)	준주거지역

○ 도시계획시설(주차장) 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
-	주차장	도시계획시설(주차장) 폐 지	유수지 일부 부지에 중복 결정되어 있으나 그 기능을 상실한 주차장의 폐지를 통해 합리적인 토지이용을 도모코자 함

3. 관계도면 : 붙임 참조

〇 첨부된 지형도면 등(그 외 세부 관계도면은 첨부생략)은 참고용 도면이므로 측량, 그밖의 용도로 사용할 수 없음

4. 열람장소

〇 고시 관련 세부내용에 대하여 시민의 열람편의를 위하여 서울특별시 임대주택과(☎02-2133-7056) 및 광진구청 도시디자인과(☎02-450-1385)에 관계도서를 비치하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

【 도시계획시설 결정(기정)도 】

【 도시계획시설 결정(변경)도 】