※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

진압대 구조장비 수요조사 카드
기관명	마 포 소 방 서					우선 순위	1
장비명	로프	모델명	HALFDOME 클라이밍로프 7mm(150m)			예상 가격	7mm(150m) : 370,000
보유기준	2	보유수				필요 수량	1
보강사유	로프의 노후화로 인한 보강	사용부서	상암119안전센터			장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	고층건축물 화재시 여유수관 확보 및 기구묶기등을 위해 필요			필요성	고층건축물 화재시 여유수관 확보 및 기구묶기등을 위해 필요
제원	-7mm로프(150m) 사이즈 : 지름 7mm 총길이 : 150m 재질 : PE 색상 : 주황색
현 모델 선정사유	기존 로프의 길이부족으로 고층건축물 화재발생시에 지상과 화점층으로 장비 때문에 오르내리는 시간을 단축하고자 이 모델을 선정하였음.
기타

진압대 구조장비 수요조사 카드
기관명	마 포 소 방 서						우선 순위	2
장비명	카라비너	모델명	페츠 오케이 스크류락/ AP-M33ASL N				예상 가격	29,600
보유기준	0	보유수	10				필요 수량	30
보강사유	로프 및 각종 장비를 연결하기 위한 카라비너 필요	사용부서	상암119안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	로프 및 각종 장비를 연결하기 위한 카라비너 필요			필요성		현장에서 로프 결착 및 장비, 랜턴등을 방화복에 걸어 현장활동에 방해되지 않기 위해 필요
제원	재질 : 알루미늄 중량 : 70g 종류 : 페츠 오케이 스크류락(블랙) AP-M33ASL N
현 모델 선정사유	사용이 간편하고 가격대 형성도 적당하여 선정함.
기타

진압대 구조장비 수요조사 카드
기관명	마 포 소 방 서						우선 순위	4
장비명	전동공구 배터리	모델명	DCB547				예상 가격	156,800
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	1
보강사유	전동공구 (절단기 및 체인톱) 예비용 배터리 구비	사용부서	상암119안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	전동공구(절단기 및 체인톱) 예비 배터리			필요성		현장 활동시 전동공구의 장시간 사용을 위한 예비 배터리 구비
제원	제품명: 54V(3.0Ah)/18V(9.0Ah) 플렉스볼트 프리미엄 배터리 전압 : 18/54V 용량 : 9.0/3.0Ah 중량 : 1.2kg
현 모델 선정사유	전동공구(절단기 및 체인톱)과의 호환
기타

진압대 구조장비 수요조사 카드
기관명	마 포 소 방 서						우선 순위	3
장비명	다이아몬드 커터날	모델명	DWAFV8900				예상 가격	41,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	1
보강사유	전동공구 (DCS690) 날 교환	사용부서	상암119안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	전동공구(절단기) 교환용 날			필요성		전동공구(절단기) 날의 마모로 교체
제원	- 모델명 : DWAFV8900 직경 230mm(9인치) 아버크기 : 7/8인치 무부하속동 : 6,600RPM 용도 : 콘크리트 절단용
현 모델 선정사유	전동공구(DCS690) 콘크리트 커터날
기타

진압대 구조장비 수요조사 카드
기관명	마 포 소 방 서						우선 순위	5
장비명	소방호스걸이스트랩	모델명	WS-119S				예상 가격	55,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	10
보강사유	소방호스걸이 노후화로 인한 보강	사용부서	상암119안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	소방호스걸이에 부착하여 소방활동에 도움을 주는 장비			필요성		소방호스걸이 노후화로 인한 교체
제원	- 모델명 :WS-119S 원터치(코브라)버클 약 18KN 벨트길이:120cm(최대)
현 모델 선정사유	전동공구(DCS690) 콘크리트 커터날
기타