구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	01
장비명	엘리베이터 마스터 키	모델명	AT-2L019				예상 가격	242,000원
보유기준	00점	보유수	01				필요 수량	3점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	화재, 정전, 고장으로 인한 승강기 안전하고시 사람이 안에 갇혀 있을 때 승강기의 문을 안전하게 개방할 수 있는 마스터 키			필요성		현재 보유 중인 마스터키 현장에서 사용 중에 부러져 원할한 현장할동에 제한적
제원	::구 성 - 현 대 2 - 표 준 1 - 티센크루프 3 - 미쯔비시 2 - 오티스(LG) 5 - 쉰 들 러 1 - 현대 OPB 2 - 티센크루프 OPB 1 - 오티스(LG) OPB 2 - 동영상 메뉴얼 1 OPB키와 함게 구성되어 있습니다.
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	01
장비명	상하 일체형 안전벨트	모델명	세이프 팩				예상 가격	200,000원
보유기준	00점	보유수	06				필요 수량	12점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	재난현장 및 각종 산악사고 현장에서 등반, 하강시 로프를 이용 구조활동시에 구조대원의 안전을 확보하는 장비			필요성		현재 구조대 보유 중인 상하일체형 안전벨트는 02년도 구입하여 내용연수가 많이 지나 사용불가 함.
제원	◉ 웨빙슬링 폭 : 1 3/4 inch ◉ 착용형태 : 상,하 일체형 ◉ 패 드 폭 : 4 inch(폭) × 1/2 inch(두께) ◉ 인장강도 : 웨빙슬링 약 4.5톤, 버클 약3톤 ◉ 무 게 : 약1.575g
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	02
장비명	습식 잠수복	모델명	세컨드스킨 세트 (2nd SKIN SET)				예상 가격	650,000원
보유기준	00점	보유수	06점				필요 수량	5점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	수상 구조활동 시 대원이 착용하는 장비			필요성		02년도 구입물품으로 내용연수가 많이 지났고 잠수복이 노후 되어 실질적으로 사용불가한 상태임.
제원	-수온의 편차가 큰 한국 바다에 다양하게 대처할 수 있음 - 세컨드스킨 원피스 (6mm) → 실버씰 등지퍼의 방수기능 → 신형 척추보호 패드로 등판 보호효과 → 울트라 스트레치 네오프렌으로 입고 벗기 쉬움 → 수프라텍스 무릎패드 - 세컨드스킨 튜닉 (1.5mm) → 반사된 체열을 유지하는 기능이 있는 메탈라이트 원단으로 제작 → 웻수트 안에 받쳐입도록 설계 → 목잠금 장치와 0.5mm 후드로 물 유입 차단
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	03
장비명	잠수화	모델명	클래식 5mm 부츠				예상 가격	45,000원
보유기준	00점	보유수	06				필요 수량	5점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	수중작업시 부력 및 체온을 유지			필요성		03년도 구입물품으로 내용연수가 많이 지났고 잠수복이 노후 되어 실질적으로 사용불가한 상태임.
제원	- 두께 : 5mm 네오프렌 - 미끄럼 방지 고무창, 쉽게 신고 벗을 수 있는 지퍼 부착 - 색상 : 검정 - 사이즈 : 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 mm
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	04
장비명	건식잠수복	모델명	고어텍스 드라이슈트 (GORE-TEX)				예상 가격	4,100,000원
보유기준	00점	보유수	04				필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	수난구조현장에서 인명구조 활동시 장애물로부터 몸을 보호하고 대원의 체온을 보호해 주는 장비			필요성		02년도 구입물품으로 내용연수가 많이 지났고 잠수복이 노후 되어 실질적으로 사용불가한 상태임.
제원	- 빕 엔트리 방식의 앞지퍼 형태로 혼자 입고 벗기 가능 - 지 퍼: MEDIUM DUTY NO.8 CLOSED END RUBBER TAPE - 부 츠: 5mm 네오프렌 부츠 - 소변지퍼 부착 - 포켓주머니 부착 (추가부착 가능) - 밸 브: 스위벨 흡기밸브 및 어깨 배기밸브 APEX - 멜 빵: 수트 내부에 탈착식 멜빵 - 봉제선: 25mm, 50mm 이중구조 테이핑처리 - 재 질: GORE-TEX사의DESCENDERⅡ3중 적층원단 사용으로 투습율(MVP) 80%이상, 내구성을 극대화 시켰음 - RIP STOP 직조방식으로 구멍이 생겨도 더 이상의 찢어짐을 방지할 수 있음 - 수트 내부에 땀이 배지 않아 저체온증을 예방함으로 인면손강의 위험을 예방 할 수있음 - 평방미터당 345그램의 적중 원단임으로 주름이 있는 수트의 디자인도 가능하여 수중에서의 원활한 활동성을 향상시커 줌 - 무릎, 엉덩이 부분은 케블라원단으로 보강 - 손목씰, 목씰 - 라텍스씰
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	05
장비명	구조용 리프팅 잭	모델명	RESQ-1304				예상 가격	990,000원
보유기준	00점	보유수	00				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	각종 재난등의 구조상황 시 다용도로 사용할 수 있는 휴대용 구조장비			필요성		각종 재난등의 구조상황 시 다용도로 사용할 수 있는 휴대용 구조장비
제원	◇ 제원 및 특징 - 크기 : 122 cm - 최소 리프팅 높이 : 17.74 cm - 최대 리프팅 높이 : 98.12 cm - 평균높이 : 128.91 cm - 폭 : 12.7 cm - 깊이 : 23.46 cm - 정격부하 : 2,113 kg - 시험하중 : 3,175 kg - 인양력 : 2,268 kg - 무게 : 13.70 kg - 특징 : 어두운곳 사용을 위한 주요부위 야광반사 기능. 평방 92.2 cm 의 받침베이스는 체인걸기,웨빙걸기,광목받침 지지대사용, 360도 회전등 안전하고 다양한 기능. 내구성이 뛰어난 파우더코팅 본체
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	06
장비명	헬맷용 블랙박스	모델명	캠스포츠 EVO HD 액션캠코더				예상 가격	250,00원
보유기준	00점	보유수	01				필요 수량	3점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	구조현장 촬영용으로 각종 우발사고를 영상으로 기록하여 추후 문제 될수 있는 민원소지를 방지하기 위함			필요성		무게가 가볍고 크기가 작아 헬맷에 부착이 용이하여 현장활동에 적합한 제품임
제원	제조사 : Camsports 사이즈 : 21*21*78mm/무게:45g 촬영가능시간 ; 90분 사용가능온도 : -20℃~40℃
현 모델 선정사유
기타	-

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	은 평 소 방 서						우선 순위	07
장비명	방독마스크 전면 일체형	모델명	3M-6800				예상 가격	170,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	17점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	화재현장에서 구조대원의 시력보호 및 호흡기 보호			필요성		공기호흡기 사용에 제한적인 현장에서 필요
제원	제조국 : 미국 제조자 : 3M Company 구성품 : 면체, 방진필터, 방독정화통
현 모델 선정사유
기타	-