구조분야 자체강사 활용 교육훈련 계획

서 대 문 소 방 서

(현장대응단 구조대)

2020년 상반기 자체강사 활용 교육·훈련

관내 안전사고 현장 출동에 대비하여, 현장 출동 대원들의 생활 안전 구조 역량을 강화하기 위하여 승강기, 전기자동차(고전원) 사고대응 및 구조 이론과 실무지식에 관한 구조대 자체 강사 활용 교육 훈련을

진행하고자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

「119구조·구급에 관한 법률」제25조(구조대원의 전문성 강화 등)

소방행정과-1135(2020.2.6.)호「2020년도 소방서 성과평가 추진계획 알림」

재난관리과-1703(2020.3.4.)호「2020년도 구조대원 교육·훈련 계획 알림」

Ⅱ		교육·훈련 개요

기    간 : 2020.5.28.(목) 19:00~23:00(4시간)

2020.5.30.(토) 13:00~17:00(4시간)

장    소  : 구조대 1층 차고 및 사무실

대    상  : 구조2대

안전책임관 : 구조2대장

훈련교관 ※자체 강사 활용

승강기	전기자동차(고전원)
소방교 황영규

- 자체강사 기준 : 당해 구조관련교육 3일 이상 수료자(사이버 인정)

단, 당해 구조관련교육 수료자 없을 시 인명구조사 자격 취득자 활용 교육 인정

생활 안전대 장비 활용법 교육 시 본 교육 내용을 각 119안전센터 생활   안전대에 전파 교육 예정

Ⅲ		교육·훈련 계획

교육. 훈련 세부계획

1. 승 강 기

○ 승강기 구조 및 작동 원리(시각자료 활용)

○ 승강기 사고 안전조치 및 대응 방법 등(시각자료 활용)

○ 승강기 인명구조 장비 종류 및 승강기 안정화 작업방법(시각자료 활용)

○ 승강기 관련 안전사고 사례 전파, 현장 안전 교육

○ 승강기 추락방지 및 안정화 숙달 훈련

2. 전기자동차(고전원)

○ 전기자동차의 주요 구성품 등 구조 및 원리(시각자료 활용)

○ 고전원장치의 역할, 사고 시 안전조치 및 대응 방법 등(시각자료 활용)

○ 교통사고 인명구조 장비 종류 및 특성(시각자료 활용)

○ 차량사고 관련 안전사고 사례 전파, 현장 안전 교육

○ 추락 및 경사면 상황에서의 구조, 차량 안정화 숙달 훈련

※ 주요 장비명 및 제원 (승 강 기)

연번	장비명	장비사진	제원
1	승강기 전용 마스터키		각 승강기 회사용 마스터키
2	승강기 지지대		재질: 알루미늄, 스테인리스 길이: 548-645mm 인양능력: 약 10t
3	공압지지대		재질: 스테인리스 길이: 88-140mm 인양능력: 약 10t

※ 주요 장비명 및 제원 (전기자동차(고전원))

연번	장비명	장비사진	제원
1	에어백		- 재 질 : 특수가공아라미드 - 부양높이 : 275 - 부양능력 : 23t
2	리프트잭		최대리프팅 높이 : 98Cm 인 양 력 : 2,268Kg
3	차량지지대		- 길 이 : 최소길이 80 Cm 최대길이 210 Cm 하 중 : 세로하중 300Kg

Ⅳ		기 대 효 과

1. 승 강 기

○ 승강기의 주요 구성품과 역할 이해를 통한 소방활동에 적용

○ 인명구조 및 자가구조 등 위기능력 향상

○ 각종 교통 관련 사고 발생 등 119구조 활동에 기여

2. 전기자동차(고전원)

○ 고전원장치의 주요 구성품과 역할 이해를 통한 소방활동에 적용

○ 인명구조 및 자가구조 등 위기능력 향상

○ 각종 교통 관련 사고 발생 등 119구조 활동에 기여