소모성 구조장비 수요조사 목록
연번	장 비 명	규격/모델	단위	수량	예상가격	비고
1	헬멧렌턴	Surefire / G2X Fire Rescue Pro Dual Output LED Orange	ea	8	960,000

품 명 (모델명)	헬멧부착용 렌턴 (G2X Fire Rescue Pro Dual Output LED Orange)	제조사 (제조국)	SUREFIRE (미국)
참고그림
용 도	- 화재현장 및 구조현장 헬멧에 부착하여 양손의 자유도를 높힐 수 있는 렌턴
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 조명 출력 - 최대: 320.0 lumens - 최소: 50.0 lumen 사용시간 - 최대밝기: 2.0 hours - 최소밝기: 45.0 hours 길이 - 기장:5.20인치 - 직경:1.25인치 - 무게:4.4온스
비 고