생활안전 장비 수요조사 카드
기관명	용두119안전센터			우선 순위	1
장비명	안테나 사다리	제조사	텔레스텝스	모 델 명	HPB-35(3.5M)
보유기준	1	보유수		필요 수량	1
보강사유	생활안전장비보강	사용부서	용두119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용 (구조용사다리)
주 요 사 양
용도	사다리를 이용하여 높은 곳에 위치한 동물구조 및 벌집제거 등
필요성	높은 곳에 위치한 벌집 및 고드름제거 등
장비 사진
현 모델 선정사유	일반 접이식 사다리에 비해 적은 무게감과 빠른 설치 기대 부피 및 무게가 적어 보관 및 휴대에 유리
기타

생활안전 장비 수요조사 카드
기관명	용두119안전센터			우선 순위	2
장비명	잔수처리 펌프	제조사	TRITON	모 델 명	TBP-450
보유기준		보유수		필요 수량	1
보강사유		사용부서	용두119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	배수용펌프
주 요 사 양
용도	건물내부나 지하 바닥에 있는 저수위의 물 배수용
필요성	119안전센터에 구비하고 있는 수중펌프는 저수위의 잔수를 처리하기가 힘듬
장비 사진
현 모델 선정사유	- 3중 누수방지구조 - 특수설계에 의한 잔수위 4mm 잔수처리에 최적 - 고무재질의 베이스사용으로 충격에 의한 파손대비
기타

생활안전 장비 수요조사 카드
기관명	용두119안전센터			우선 순위	3
장비명	충전식 동력절단기	제조사	STIHL	모 델 명	RTSA-119
보유기준		보유수		필요 수량	1
보강사유	생활안전장비보강	사용부서	용두119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용
주 요 사 양
용도	철재, 목재(70mm)/ 콘크리트(70mm) 작업
필요성	1.기존 동력절단기에 비해 안전성이 높다. 2.기존 동력절단기에 비해 간편한 유지보수 3.저소음 절단 및 매연미발생으로 작업여건 개선
장비 사진
현 모델 선정사유	1.현저한 공해발생 -충전 구동식으로 저소음 절단이 가능 -매연이 전혀 발생하지 않아 작업현장 여건 개선 2. 안전한 동력공급 -간편한 작동으로 인해 불필요한 회전이 없다 -고소작업, 이동작업등 대기상태에서 회전이 없으므로 작업자의 안전 확보할 수 있다. -전원 off시 EC브레이크 작동으로 블레이드 정지가 가능하여 유사시 안전을 확보할 수 있다. 3. 뛰어난 내구성 -EC모터의 강력한 내구성과 생활방수로 인한 제품보호등 내구성이 우수하다. 4.간편한 유지보수 -배터리 상단의 잔량체크 LED를 이용하여 대기동력을 확인할 수 있다. -ON/OFF스위치, 트리거스위치만으로 구동상태를 확인할 수있다.
기타