구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	1
장비명	로프	제조사	락앤아이스	모 델 명	12mm 스태틱 싱글로프 100m
보유기준	5	보유수	3	필요 수량	2
보강사유	보유수 부족	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	고소작업, 레펠하강 등
필요성	하강이나 구조 시 추락자를 보호할 수 있음
장비 사진
현 모델 선정사유	평직 가공으로 표피가 촘촘하고 매끄러움
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	2
장비명	가스측정기	제조사	한국하니웰	모 델 명	MAX-XT2
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	기존 장비 노후	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	측정용
주 요 사 양
용도	O2, CO, H2, S, 가연성 가스를 동시에 측정하여 농도 표시
필요성	산소결핍이나 유독성 가스 중독으로 인한 재해로부터 인명과 재산 보호
장비 사진
현 모델 선정사유	별도의 수동 흡입 펌프로 손이 닿기 어려운 곳의 가스 측정도 가능
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	3
장비명	그물총	제조사	세이프코리아	모 델 명	NET-101
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	구조 필수장비	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	가스압으로 그물을 발사하여 유해한 야생동물을 제압
필요성	초경량 그물로 빠른 설치 및 발포가 가능하며, 이동속도 극대화시킴
장비 사진
현 모델 선정사유	빠른 소모품 교체가 가능하여 현장에서 즉시 재사용 가능
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	4
장비명	공구세트	제조사	BOSCH	모 델 명	CA-00034
보유기준	-	보유수		필요 수량	1
보강사유	기존 장비 노후	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	생활안전대용
주 요 사 양
용도	문개방, 구조물 절단 등에 사용
필요성	구조현장에서 휴대가 편리
장비 사진
현 모델 선정사유	A/S 가능
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	5
장비명	구조장갑	제조사	파이브텐	모 델 명	PRO 스파이더 레펠 장갑
보유기준	2	보유수	-	필요 수량	15
보강사유	구조 필수 장비	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비
주 요 사 양
용도	구조 작업 시 위험으로부터 대원을 보호
필요성	금속, 깨진 유리, 칼 등 작업 시 필요
장비 사진
현 모델 선정사유	입체 패턴이 적용되어 손가락의 움직임이 자유로움
기타	S: 2, M: 7, L: 6

구조장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서 현장대응단			우선 순위	6
장비명	흡착포	제조사	3M	모 델 명	P-110K
보유기준	-	보유수	-	필요 수량	5SET
보강사유	수량 부족	사용부서	현장대응단	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	기타
주 요 사 양
용도	기름 유출 사고 시 기름 제거
필요성	흡착력이 강하며, 빠르게 운반 가능하고 폐기처리가 용이
장비 사진
현 모델 선정사유	대부분의 화학물질과 결합하여도 화학반응을 일으키지 않음
기타