구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	은 평 소 방 서				우선순위	01
장 비 명	인명구조경보기	모 델 명	인명구조경보기		예상가격	100,000원
보유기준	대원별 1점	보 유 수	0점		필요수량	4점
보강사유	신 규	사용부서	수색119안전센터		장비분류	비품
주 요 사 항
용 도	○ 화재 및 일반구조용 장비		필 요 성		○ 화재 및 구조현장 작업 시 활용
제 원	○ 제조사 : LEATHERMAN(수입자 한강사) / 미국 ○ 상품명 : 인명구조경보기 DA-P1 ○ 규격 및 제원 - 사이즈 : 93(H) * 56(w) * 26.5(D)mm - 중량 : 170g (배터리포함) - 정격전압 : DC 4.2V - 방수등급 : IP67 - 본체하우징 : 내열성, 난연성, 내충 격성, 고강도 플라스틱 - 안전모드 : 15초간 움직임 감지가 안될 경우 소리 및 LED 점멸경보 - 스피커 경보음 : 3M 거리에서 95dB 이상 - 디스플레이 : RED컬러 8 Digit 디스플레이 - 거치방식 : 착탈 벨트클립 및 고리
현 모 델 선정사유	화재 및 인명구조 현장에서 활용 가능한 모델
기 타	상기 명시된 모델과 동등 이상의 제품을 요청함

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	은 평 소 방 서				우선순위	02
장 비 명	드 릴	모 델 명	보쉬 전동드릴		예상가격	150,000
보유기준	대별 1점	보 유 수	0점		필요수량	1점
보강사유	신 규	사용부서	수색119안전센터		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	○ 일반구조용 장비		필 요 성		○ 구조현장 작업 시 활용
제 원	○ 제조사 : 한국로버트보쉬기전(주) ○ 상품명 : 보쉬 전동드릴 ○ 기술사양 - 전압 : 14.4V - 배터리 용량 : 1.3Ah 리튬이온 Li-lon - 충전시간 : 1시간 - 중량 : 1.3kg - 제품크기 : 204mm(길이), 229mm(높이) - 척사이즈 : 0.8 ~ 10.0mm - 최대 스크류 직경 : 7mm
현 모 델 선정사유	구조 및 생활안전 출동 시 활용도가 높음
기 타	상기 명시된 모델과 동등이상의 기능을 갖춘 제품을 요청함

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	은 평 소 방 서				우선순위	03
장 비 명	다목적 칼	모 델 명	Skeletool CX		예상가격	120,000원
보유기준	대원별 1점	보 유 수	1점		필요수량	1점
보강사유	신 규	사용부서	수색119안전센터		장비분류	소모품
주 요 사 항
용 도	○ 일반구조용 장비		필 요 성		○ 구조현장 작업 시 활용
제 원	○ 제조사 : LEATHERMAN(수입자 한강사) / 미국 ○ 상품명 : Skeletool CX ○ 중 량 : 370g ○ 제 원 - 4.0 in / 10cm (접었을 때) - 5.0 oz / 142g (무게) - 2.6 in / 6.6cm (날길이)
현 모 델 선정사유	휴대가 편리하여 구조 및 생활안전 출동 시 활용도가 높음
기 타	상기 명시된 모델과 유사한 기능을 갖춘 제품을 요청함

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	은 평 소 방 서				우선순위	04
장 비 명	구조용 고글	모 델 명	작업용고글		예상가격	15,000원
보유기준	대원별 1점	보 유 수	1점		필요수량	2점
보강사유	추가	사용부서	수색119안전센터		장비분류	소모품
주 요 사 항
용 도	○ 일반구조용 장비		필 요 성		○ 구조현장 작업 시 활용
제 원	○ 제조사 : 오토스 ○ 상품명 : 오토스 고글 S-501 ○ 중 량 : 86.4g ○ 제 원 : 마스크 및 안전모 겸착용 (시야가 넓은 것)
현 모 델 선정사유	구조장비 활용 시 보호용
기 타	상기 명시된 모델과 유사한 기능을 갖춘 제품을 요청함

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입