구조장비 월간 점검·정비일지(12월)

장 소	야외교육장 등			점 검 자	소방장 문상인 등 3명
점검구분	12월중 구조장비 점검·정비 (제100기 신규임용자(A)반 인명구조실무 교육종료 병행)			점검방법	작동상태 및 연료(오일)점검
점검결과 및 조치내역	점검장비	양 호	불 량	조 치 내 용(비 고)
	89종 2,400점	88종 2,347점	4종 53점	※ 교육훈련용 유류구매 ※ 농연훈련장 케이블교체 등 유지보수 실시

□ 점검장비 현황

용도	장 비 명			수 량	점검항목 및 점검결과					비 고
					시동 점검	연료(오일) 상 태	전기(밧데리) 장 치	유압 상태	작동 여부
총계	89			2,400
소계	13			158
일반구조용	사다리	거는사다리		2					∨
		복식사다리		2					∨
		접이식사다리		1					∨
	안전매트리스			8					∨
	개인로프			80					∨	소모품
	충전식드릴			1			∨		∨
	연기투시랜턴			15			∨		∨
	공기충진기			1	∨	∨	∨		∨
	개인장비보관배낭 (스쿠버가방)			25					∨
	로프총			3					∨
	차량문개방기세트		개방기	3					∨	소모품
			유리절단기	3					∨
			안전벨트절단기	3					∨
	바스켓들것			8					∨
	라이트라인			1					∨
	휴대용공구세트			1					∨
	수중펌프			1			∨		∨

※ 범례 : ∨ 양호   △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

용도	장 비 명		수 량	점검항목 및 점검결과					비 고
				시동 점검	연료(오일) 상 태	전기(밧데리) 장 치	유압 상태	작동 여부
소계	8		410
호흡및신체보호용	공기호흡기용기		45					∨
	면체		40					∨
	등지게		32					∨
	시력보호용 고글		30					∨	소모품
	인명구조경보기		5			∨		∨
	구조헬멧		130					∨(×50)	사용마모50
	구조방호복(방화복)		20					∨
	레펠장갑		108					∨	소모품
소계	10		20
중량물작업용	유압엔진펌프		2	∨	∨		∨	∨
	유압절단기		2					∨
	유압전개기		2					∨
	유압램	유압램	1				∨	∨
		유압지지대	2				∨	∨
	수동식케이블절단기		1					∨
	수동식유압도어오프너(유압창문전개기)		1				∨	∨
	와이어윈치		3					∨
	맨홀구조기구세트		2					∨
	에어백세트		3					∨
	리프트잭세트(공압지지대)		1					∨
소계	4		6
절단용	동력절단기		2	∨	∨			∨
	전기식절단기		1	∨		∨		∨
	핸드그라인더		1			∨		∨
	체인톱		2	∨	∨			∨
소계	2		7
파괴용	만능도끼		6					∨
	착암기		1			∨		∨

※ 범례 : ∨ 양호   △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

용도	장 비 명		수 량	점검항목 및 점검결과					비 고
				시동 점검	연료(오일) 상 태	전기(밧데리) 장 치	유압 상태	작동 여부
소계	17		603
수난구조용	스노클		70					∨
	수경		70					∨
	습식잠수복		80					∨	소모품
	건식잠수복		4					∨
	잠수화		80					∨	소모품
	잠수장갑		23					∨	소모품
	수난구조용 캔		10					∨
	수난구조용 튜브		10					∨
	스쿠버공기통		44					∨
	레귤레이터		23					∨
	보조호흡기		23					∨
	게이지		23					∨
	부력조절기		23					∨
	중량벨트		33					∨	소모품
	오리발		56					∨
	수심측정기		1			∨		∨
	수난구조용헬멧		30					∨
소계	19		1,079
산악구조용	등반용로프		2					∨	소모품
	산악용배낭		20					∨
	산악용헬멧		25					∨
	일체형안전벨트		125					∨
	카라비너		270					∨	소모품
	도르레	도르레	60					∨
		트렉션	10					∨
	등반기		40					∨
	발등반기		10					∨
	데이지체인		73					∨	소모품
	추락방지장비	베이직(크롤)	50(10)					∨
	8자하강기(구조용)		130(30)					∨	소모품
	그리그리(자동확보기)	그리그리	50					∨
		랙	30					∨
	리거(확보판)		8					∨
	스위벨		17					∨
	퀵드로우세트		70					∨
	후렌드(캠)세트		5					∨
	암벽(앵커)볼트		40					∨	소모품
	암벽화		40					∨	소모품
	산악용들것		4					∨(×1)	불용예정

※ 범례 : ∨ 양호   △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

용도	장 비 명	수 량	점검항목 및 점검결과					비 고
			시동 점검	연료(오일) 상 태	전기(밧데리) 장 치	유압 상태	작동 여부
소계	3	7
탐색구조용	열화상카메라	1			∨		∨(×1)	불용예정
	GPS수신기(전자지도)	5			∨		∨
	적외선야간투시경	1			∨		∨
소계	13	110
기준외장비	훈련용마네킨	6					∨
	연기발생기	1			∨		∨
	관창	4					∨
	소방호스(45mm)	10					∨
	소방호스(65mm)	10					∨
	방수(안전)화	15					∨
	훈련용 천막	6					∨
	받침목세트	1					∨
	해머(6kg)	4					∨
	무릎보호대	50					∨	소모품
	다목적 라인기	1					∨
	지렛대(대,중,소)	1					∨
	훈련용방화문세트	1					∨
	이하빈칸

※ 범례 : ∨ 양호   △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)