		문제점(지적사항) 및 개선방안

□ 안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검

(난지물재생센터 물재생과)

○ 위치(장소) : 난지물재생센터 제1, 2처리장

○ 문 제 점(지적사항)

- 제2처리장 농축조 계단부 파손

- 제2처리장 소화조 외부계단실 접속부 파손

- 제1처리장 지하관랑 포기조 조인트 누수

- 분뇨처리장 지붕 층 계단실 벽체 누수 및 균열

- 테니스장 휀스 변형 및 전도

- 탈수기동 1층 계단실 벽체 균열 및 이격

- 소각장 슬러지 보관실 벽체 균열

- 상암오수펌프장 2층 외부 파라펫 마감재 이격 및 변위

⇒ 개선방안(추진계획)

∙‘15년 시설물 보수(연간단가) 활용 보수

- 제2처리장 농축조 계단부, 제2처리장 소화조 외부계단실,

제1처리장 지하관랑 포기조 조인트, 분뇨처리장 지붕 층 계단실 벽체,

테니스장 휀스

∙‘15년 정밀점검 용역에 반영

- 탈수기동, 소각장 슬러지 보관실, 상암오수펌프장

붙임 2		점검기간 중 점검자 활동실적(점검, 홍보 등)

□ 안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검

(난지물재생센터 물재생과)

○ 일     시 : 2015. 4. 8.(수)

○ 위치(장소) : 난지물재생센터 제1, 2처리장

○ 내     용 :

- 점검반 편성(총 5명)

․점검 총괄 : 시설팀장

․토목시설물 점검 : 외부전문가 1인, 토목담당

․건축시설물 점검 : 외부전문가 1인, 건축담당

붙임 3		시설물 주요 개선사례

□ 안전대진단 관련 2015년 상반기 시설물 정기점검

(난지물재생센터 물재생과)

○ 위치(장소) : 난지물재생센터 제1, 2처리장

○ 내     용 :

- 상반기 점검 문제점(지적사항)은 ‘15년 시설물 보수 연간단가 활용 보수 및 정밀점검 용역에 반영 결과에 따라 조치 예정