소 속	담당자	전화번호
노원소방서	박충근	02-979-4119

제목   청각장애인용 시각경보장치 경보방식 정비

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 :  자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)

고층건축물의 화재안전기준 (NFSC 604)

○ 규제여부 : ■ 강화   □ 완화

2. 현황 및 문제점

○ 청각장애인용 시각경보장치의 경보방식의 기준이 없어 음향장치의 기준을 준용하고 있음

3. 개선방안

○ 향후 기준 개정시 상기 화재안전기준에 음향장치의 경보방식 준용(신․구 대조표 참조)

4. 기대효과

○ 청각장애인용 시각경보기 시설 적용시 혼란 해소

※ 기술 및 외국자료 또는 타 법령 등 근거자료 첨부요함

신․구조문 대비표(안)

현 행(자동화재탐지설비)	개 정 안
제8조(음향장치 및 시각경보장치) ① (생략) ② 청각장애인용 시각경보장치는 소방방재청장이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1-4(생략)	제8조(음향장치 및 시각경보장치) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) 1~4(현행과 같음) 5. 경보방식은 제1항2호를 준용한다.
현 행(고층건물)	개 정 안
제8조(자동화재탐지설비) ① 생략. ② 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따라 경보를발할 수 있도록 하여야 한다. (이하생략)	제8조(자동화재탐지설비) ① 현행과 같음 ② 자동화재탐지설비의 음향장치(청각장애인용 시각경보장치 포함)는 다음 각 호의 기준에 따라 경보를발할 수 있도록 하여야 한다. (현행과 같음)

(예시)