별첨 1	국토종주 자전거길(한강공원) 일제정비 체크리스트

(잠실안내센터)

구 분	점검내용	점검결과	비 고 (정비부서)
포 장	노면 균열 및 파손 여부	불량	시설관리과
	노면 물고임 등 배수불량 여부	불량	“
	암적색 포장구간 포장파손 여부	불량	“
	노면 잔설, 결빙구간 제거 여부	해당없음
배수시설	배수구 이물질 퇴적여부	불량	시설관리과
	배수구 측구, 덮개 파손 여부	파손	“
구 조 물	교량, 데크 바닥재 손상여부	해당없음	시설관리과
	교량, 데크 안전휀스 고정･손상여부, 표면도장상태	불량	“
	터널내 누수, 결빙여부	해당없음
	터널 조명등 작동상태, 청소	해당없음
교통안전시설	관련규정에 따른 안전표지 설치여부	해당없음
	위험구간 경고표지 설치 여부	해당없음
	안전휀스 고정･손상여부, 표면도장상태	불량	시설관리과
	안전표지 부착상태, 반사상태, 파손여부	해당없음
	각종 안내표지 부착상태, 반사상태, 파손여부	해당없음
	안내표지 크기 부합여부 (75cm×75cm)	해당없음
	자전거신호등 작동상태	해당없음
	시선유도시설 반사상태, 파손여부	해당없음
	규제봉(볼라드) 파손, 녹 발생, 탈색 등	해당없음
조명시설	조명기구 작동상태	해당없음	기전설비1과
	조명시설 청소 및 도장상태	해당없음	기전설비1과
노면표시	노면표시･차선 마모여부, 반사상태	불량	시설관리과
	관련규정에 따른 노면표시 여부	해당없음
편의시설	화장실, 쉼터 등 시설물 내ㆍ외부 청소상태	양호	안내센터
	화장실 개방여부	“	안내센터
	자전거 보관대 파손, 부식발생, 탈색 등
기 타	안내표지판 중앙부처 명칭 변경 여부(현 행정자치부)	해당없음
	자전거길 주변 낙석 여부	해당없음
	자동차 불법주정차 여부	양호	안내센터
	불법 노점상･적치물, 불법 광고물 여부	“	안내센터
	자전거길 노면 청소상태	“	안내센터

※ 점검결과는 이상유무와 정비내용을 간략하게 표기, 정비가 필요한 구간은【별첨 2】로 작성 제출

별첨 2	정비가 필요한 구간

위 치	한강잠실공원 성내천교(24ｍ)
정비내용 (조치계획)	성내천교 자전거 도로와 보행로에 균혈이 발생 보수 요망.
현장사진		(사진2)
위 치	한강잠실공원 가로등6-A-3번
정비내용 (조치계획)	가로등6-A-3번 앞 자전거 도로 노면 안내 글씨 탈색으로 도색 요망.
현장사진		(사진2)

위 치	한강잠실공원 가로등42번 앞
정비내용 (조치계획)	가로등42번 앞 자전거 도로 배수에 균혈이 발생되어 보수 요망.
현장사진		(사진2)
위 치	한강잠실공원 가로등44번 주변
정비내용 (조치계획)	가로등44번 옆 자전거도로 안전지대에 아스콘 파손 보수 요망.
현장사진		(사진2)

위 치	한강잠실공원 가로등45번 주변
정비내용 (조치계획)	가로등45번~잠실수영장(460ｍ) 보행로 및 산책로 노면 높이가 달라 보행자의 안전사고가 우려되므로 보수 요망.
현장사진
위 치	한강잠실공원 가로등45번 주변
정비내용 (조치계획)	가로등45번~잠실수영장(460ｍ) 자전거 도로에 전체적으로 크랙이 발생되어 보수 요망.
현장사진		(사진2)

위 치	한강잠실공원 가로등59번 주변
정비내용 (조치계획)	가로등59번 주변 자전거 도로에 크랙 발생 보수 요망.
현장사진		(사진2)
위 치	한강잠실공원 가로등67번~시크릿가든 주변
정비내용 (조치계획)	가로등67번~시크릿가든(581ｍ) 자전거 도로와 산책로 노면 높이가 달라, 성수기 다발적으로 자전거와 보행자의 사고가 발생하는 곳이므로 시급한 보수 요망.
현장사진		(사진2)

위 치	한강잠실공원 1호 매점 앞
정비내용 (조치계획)	1호 매점 자전거도로 배수관이 파손되어 보수 요망.
현장사진		(사진2)
위 치	한강잠실공원 탄천교 주변
정비내용 (조치계획)	탄천교~청담대교(592ｍ) 노면에 표시된 안내 글씨 퇴색 및 크렉 발생 보수 요망
현장사진