장비함 규격서

1. 재       질 : 원목 (코팅목)

2. 중       량 : 30Kg이하

3. 형       태 : 2단선반, 양문여닫이 (시건장치 포함)

4. 규 격  (mm) : 1220(W)x670(H)x500(D)

5. 스텐봉 규격 : 20∅(±2)

6. 스텐봉 규격 : 1134x22∅(±2), 590x22∅(±2)x2

7. 기       타 : 스텐봉은 수요부와 별도로 협의하여 설치

8. 설 치 도 면