규 격 서

메트원(Met-One)사 먼지자동측정기 롤필터(여지) 구매

연 락 처
발주부서	대기질통합분석센터
담 당 자	박 후 경
전화번호	02-570-3485

서울시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

1. 적용

본 설명서는 서울시보건환경연구원 대기측정망에서 운영되는「메트원(Met-One)사 먼지자동측정기 롤필터(여지) 구매」에 적용합니다.

2. 용어의 해석

본 설명서에 명기되지 않거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서 계약상대자는 입찰 전 바로 발주기관에 확인하여야 하고 계약 후에는  발주기관과 협의하여 시행합니다.

3. 납품조건

가. 본 물품의 납품기한은 계약일로부터 60일며. 검수요청은 납품기한 3일전까지, 납품장소는 발주기관에서 지정하는 장소에 납품하여야 합니다.

나. 본 물품은 일괄납품 하여야 합니다.

4. 성능보장

가. 계약상대자는 현재 발주기관에서 설치·운영 중인 대기측정소 먼지자동측정기 BAM-1020(제조사 : 미국 Met-One사)에 사용 중인 물품의 규격에 대하여 사전 현장 확인 후 이와 동일한 물품을 납품하여야 하며, 물품의 생산중단 등으로 인하여 대체 물품의 납품이 불가피한 경우에는 사전 발주기관의 승인을 얻어야 하며, 이로 인한 납품기한 연장은 불가합니다.

나. 계약자상대자는 물품 납품 시 물품명세서에 특정 제품으로 표시된 물품은 해당 제조사 정품으로 납품하여야 합니다.

5. 기타사항

가. 본 물품 설명서에 명기하지 아니한 경미한 사항에 대하여는 발주 기관과 사전에 협의하여 시행하여야 합니다.

나. 물품 납품 시 발생하는 제반 사고는 발주기관과 책임 소재를 가려서 계약상대자 귀책사유로 판명될 시 사고에 대하여 민‧형사상 모든 책임을 지며 신속히 사후 처리를 하여야 합니다.

물 품 규 격 서

○ 사용장비 : 메트원(Met-One)사 먼지자동측정기 BAM-1020

○ 사용용도 : 대기중 먼지입자 포집

○ 규격 및 수량

규 격	단위	수량	비 고
○ 재질 : Glass Fiber(Filter Paper Roll) ○ 크기 : 30mm(w)×25m(L) ○ 두께 : 0.14 ± 0.03 mm ○ 압력강하 : ≦ 20.0 kPa ○ 수집효율 : (0.3μm DOP) ≧ 99.9 % ○ 압력 : ≧ 7.8 N ○ 반발력 : ≧ 4.9 kPa ○ 열손실 : 10.0 ± 2.0% ○ 무게 : 49 ± 7 g/㎡	Roll	250	P/N : 460180 적용장비 : BAM-1020 물품식별번호 : 23028060 물품분류번호 : 41113199