포장도로 균열보수․표층처리 현황

□ 균열보수(2009~2014년 현재)

○ 북부도로사업소

연번	연도별	도로명	구분	공 사 명	추 진 내 역	추 진 사 유	비고
1	2013	노해로, 당고개길	균열 보수	2013년 도로포장공사(1구역)	∘ 위 치(L=4.7㎞) - 이마트~창원초교(L=2.3㎞) - 중계역~노해근린공원(L=2.4㎞) ∘ 내 용 : 균열보수 ∘ 금 액 : 54백만원 ∘ 기 간 : 2013.6월	∘ 균열로 도로파손이 예상되는 구간에 예방적 유지보수 시행

□ 표층처리(2009~2014년 현재)

○ 북부도로사업소

연번	연도별	도로명	구분	공 사 명	추 진 내 역	추 진 사 유	비고
1	2013	자하문길	재포장	2013년 도로포장공사(2구역)	∘ 위 치 : 세검정사거리 ~자하문터널 ∘ 내 용 : 표면처리 53a ∘ 금 액 : 51백만원 ∘ 기 간 : 2013. 10월	∘ 전면적 재포장 시기는 미도래하였으나 가까운 장래에 재포장이 필요한 구간에 대하여 예방적 유지보수 시행