근교산등산로 사업(종로구, 중구,

은평구,서울대공원) 설계심의 결과

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산등산로 사업(종로구,중구,은평구,서울대공원) 설계심의

일    시 : 2014. 4.8(화) 10:00~15:00

장    소 : 근교산 등산로 정비 대상지 현장

심의요청부서 : 종로구‧중구‧은평구 공원녹지과, 서울대공원 조경과

심 의 자 : 산림관리팀장, 담당자

※ 서울대공원은 ‘14. 3.26(수) 현장 설계심의 시 재심 조치에 따른 후속 심의 시행

Ⅱ		심의결과

사업명	사업개요	심의결과	비고
종로구	- 위 치 : 종로구 인왕산 - 연 장 : 3km - 사업비 : 330백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목계단 설치, 수목식재 등	- 스트로브잣나무 H2.5xW1.2를 H2.0xW1.0으로 교체 할 것 - 진입부의 황토포장은 제외하고, 흙길로 존치, 횡단배수로 설치 - 계단 설치구간에 계단참을 설치하여 이용자 편의 제공 - 등산로 주변으로 평상, 의자 등의 휴식시설 설치 검토 - 암반위에 설치되는 전망데크는 기존 설치구간보다 좌측으로 이동․설치하여 데크의 구조물을 최소화 할 것 - 정비 대상지내 야자매트 설치는 제외

사업명	사업개요	심의결과	비고
중구	- 위 치 : 중구 매봉산 - 연 장 : 1.9km - 사업비 : 90백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목계단 보수, 수목식재 등	- 진입부에 설치되는 야자매트는 등산로의 폭에 맞춰 설치하기보다는, 한줄(1.2m)로 자연스럽게 설치 목계단 보수시 계단참을 설치하여 이용자 편의 제공 이용자를 위한 의자 등 휴식시설 설치
은평구	- 위 치 : 은평구 백련산 - 연 장 : 2km - 사업비 : 300백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 목계단 보수, 수목식재 등	목재계단의 설치는 최대한 지양하고, 목재계단 설치 구간 중 야자매트 등으로 대체 가능한 곳이 있는지 추가 검토 ※ 현재 설계상 당초 344단에서 264단으로 조정 샛길폐쇄목은 현장목을 활용 축대목은 횡대로 변경하고, 산림과 자연스럽게 어울릴 수 있는 원목 사용 검토 주민들이 다용도로 이용할 수 있도록 야외탁자는 평상으로 교체 검토 목교에 적용되는 목재는 가격대비 품질 등을 감안하여 선정 목재난간은 팔각기둥 형태의 난간으로 변경(남산 산책로의 목재난간 참조) 산철쭉, 회양목, 보리수, 앵도, 줄사철 등의 식재는 재검토
서울 대공원	- 위 치 : 서울대공원 (청계산) - 연 장 : 4km - 사업비 : 200백만원 - 내 용 : 등산로 정비, 축대목 보수	축대목은 산림과 자연스럽게 어울릴 수 있는 원목 사용 검토 야자매트 설치시, 쇄굴지역, 습한지역 등 필요한 지역에 선택적으로 설치	‘14.3.26 현장방문시 재심 요청