근교산 등산로 정비사업(중랑, 관악)

설 계 심 의  결 과

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 근교산 등산로 정비사업(중랑. 관악) 설계심의

일    시 : 2015. 5. 13(수) 15:00~16:00, 자연생태과 회의실

심의요청부서 : 관악구․중랑구 공원녹지과

심 의 자 : 자연생태과장, 산림관리팀장, 담당

※ 자치구 관계자(담당, 설계사 등) 참석

Ⅱ		심의결과

요청	사업개요	심의결과	비고
중랑구	- 위 치 : 용마산 - 연 장 : 6km - 사업비 : 163백만원 - 내 용 : 목계단 설치 등	- 등산로 정비와 무관한 FRP 시비 보수는 제외하고, 노후된 시비는 철거 검토할 것 - 현장여건을 감안 계단은 최소화하고, 원주목 계단은 각목 계단으로 수정 - 기존 돌계단을 활용해 등산로를 정비할 수 있도록 검토(기존 돌계단 어긋나기 놓기 등) - 횡단배수로는 충분히 설치하고, 등산로에 물이 유입되지 않도록 횡단배수로를 등산로 밖으로 충분히 빼줄 것. - 진달래, 산철쭉은 국수나무나 덜꿩나무 등으로 교체 검토 - 맥문동은 집단 식재로 한두 곳 정도만 식재 - 안내판은 매뉴얼에 맞게 설치 - 목교는 현장목을 활용하여 설치할 것.
관악구	- 위 치 : 관악산 - 연 장 : 9km - 사업비 : 247백만원 - 내 용 : 목계단 설치 등	- 등산로 2구간의 과도한 데크계단 설치는 재검토할 것. - 데크계단의 난간(탄화목)은 데크계단의 바닥과 동일한 목재, 혹은 가격 등을 감안하여 적정 목재로 선정할 것. - 샛길 폐쇄 휀스는 현장목으로 자연스럽게 설치하되, 샛길을 충분히 차단할 수 있도록 길게 설치하고, 수목 식재할 것. - 원주목 계단은 각목 계단으로 변경할 것. - 축대목은 현장목을 활용하여 설치할 것.