문서번호	시설보수과-5141
결재일자	2013.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
협조
	주무관

금천교내진성능개선공사

수입물품및특정제품선정위원회개최결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

20013. 12. 24

남부도로사업소

시설보수과

수입물품자재선정위원회개최

(금천교내진성능개선공사)

금천교내진성능개선공사 신교구간에 당초 면진받침 교체계획 이었으나 구조물 현재 상태가 교체불가로 판명되어, 대체공법으로 댐퍼설치 공법으로 변경됨에 따라, 본공사에 소요되는 댐퍼가 수입자재인점을 감안 효율성과 적합한 수량 등을 전문가에게 자문 후 설계변경에 반영토록 하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

● 관련근거

- 도로사업소 2010년건설분야 시정청렴도 개선대책

(도로관리담당관 – 26165호. 2009.12.21.)

- 수입물품 및 특정제품선정심사위원회 구성․운영 요령

(행정1부시장 방침(제559호 2009.11.12., 계약심사과-17149호 2009.11.30.)

- 서울시설관리공단 감독보고 – 9636(2013.12.16.)보고내용(공법변경보고)

Ⅰ				공사추진현황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 금천교내진성능개선공사

○ 공사기간 : '13. 5. 2 ~ '14.2.28

○ 공 사 비 : 1,659,104,590원

◁ 도급비 1,483,708천원, 관급비 175,395천원

○ 공사개요 : 교좌장치교체 220개소

◁ 탄성받침 110개교체완료 면진받침교체110개 → 댐퍼설치17개

○ 도 급 자 : 만국건설(주) 대표 김효순

Ⅱ				수입물품 및 특정제품선정심사위원회개최결과

□ 일    시 : 2013. 12. 24(화) 10:00 ~

□ 장    소 : 남부도로사업소 2층 회의실

□ 명   칭 : 수입물품및특정제품선정심사위원회

- 자재선정결과 조건명시(공통사항)

① 제품의 성능에 대한 개런티 및 조건에 대하여 명시가 필요함

② 제품시험은 완제품 공장에서 실시하고 누유에 따른 하자발생시         교체명시

- 의결(제품선정)사항

․ ① SRIM

□ 자재선정 참여위원

○ 수입물품 자재선정 심사위원장

- 최동필(남부도로사업소장)

○ 심사 외부위원

- 이채규(한국구조물안전연구원 대표이사, 토목공학박사)

- 하상우(대신이엔지 대표이사, 토목구조기술사)

- 임성순(서울시립대 토목공학과 교수)

○ 내부위원

- 하현석(도시안전실 팀장) → 불참

Ⅲ				행정 사항

□ 공사 설계변경시행

○ 사급자재 댐퍼(SRIM)선정결과를 감독부서인 시설공단에 통보

- 제품의 성능에 대한 개런티 및 조건에 대하여 명시가 필요함

- 제품시험은 완제품 공장에서 실시하고 누유에 따른 하자발생시         교체명시

○ 설계변경 시행 및 재계약 시행

붙임 : 1. 심의 의결서 1부.

2. 위원 개별 의견서

3. 댐퍼 비교표 1부.

4. 심의위원 참석자 명단.  끝.