문서번호	토목부-24143
결재일자	2015.11.16.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
협 조

금천구청장 현장방문 결과보고

(강납순환도로4공구 종점부)

2015.11.

서울특별시도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

금천구청장 현장방문 결과 보고

(강납순환도로4공구 종점부)

□ 개 요

□ 일  시 : '15.11.13.(금), 09:20 ~ 10:20

□ 장  소 : 강남순환도로4공구 종점부(시흥3동 철재상가 주변)

□ 참석자

- 금천구 : 금천구청장, 도시안전국장, 도시계획과장, 도로과장

(서울시 시민디자인위원회 , 위원 고도재)

- 서울시도기본 : 도시고속도로과장, 담당, 감리단장, 현장소장

- 설계사  : 남북간 연결도로 실시설계 PM, 남부도로사업소 설계(건축) PM

□ 방문 목적

- 종점부 교량하부(P11~ A2, A=40×30m) 체육시설 접근로 확보 및 설치 계획

- 교량위 방음벽과 기둥 등 경관 계획

□ 요구 사항

□ 종점부 교량하부(P11~ A2) 체육시설 설치 및 연결통로 확보

- 강남순환도로 시흥IC UP램프 설치로 종점부 교량하부(교대A2~ P11)에 설치 예정인 주민 체육시설에 접근이 곤란하므로,

- 당초 토공도로로 설치 예정인 시흥IC UP-램프 구간을 교량으로 변경시공하여 개방감 확보 및 체육시설 접근이 가능하도록 검토

□ 교량 위 설치예정인 방음벽 검토

- 교량위에 설치 계획인 흡음형 방음벽을 투명형으로 변경 검토

- 교량위 야간 조명계획 설명 바람(설비부)

□ 교각(기둥) 미관개선 검토

- 도심에 거대한 콘크리트 구조물인 교각(기둥)이 흉물스러우니, 타일 부착 등을 검토

□ 조치계획

□ 종점부 교량하부(P11~ A2) 체육시설 설치 : 이해설득

⇒ 교량하부 체육시설을 설치  : 필요시 시행 검토

⇒ 시흥IC UP램프 토공구간을 교량으로 변경 시공불가 : 이해설득

⇒ 보행자 통로는 면밀하게 검토 후 추진

※ 공사 조감도를 작성하여 토공구간이 교량으로 변경 시공 불가 사유 및 도시계획변경 배경 설명(남북간 지하차도, 이주대책 수립(진성연립 등))

□ 교량 상 설치 예정인 방음벽 검토 : 수용 검토

⇒ 교량위에 흡음형 방음벽을 투명형으로 변경을 적극 검토

⇒ 야간 조명계획 설명(설비부)

□ 교각(기둥) 미관개선 검토 : 이해설득

⇒ 교각구조물에 타일붙임 등의 미관 개선사례를 조사(검토)하여 추가 설명

⇒ 서울시디자인심의 결과를 반영한 사항임을 설명

□ 향후 계획

□ 2015.11말 : 관련자료를 조사, 작성하여 방문 설명

붙임 : 1. 현장 방문사진 1부.

2. 강남순환도로4공구 종점부 현황도 1부.  끝.