급수공사비 산출현황

□ 건축물 개요

- 위  치 : 노량진동 310-57호

- 건축주 : 전병직

- 규  모 : 지상8층,연면적 354.38㎡

- 용  모 : 공동주택(다세대주택 8세대 및 근린생활시설 141.84㎡)

□ 정액공사비 산출

①공동주택(도시형생활주택)	②근린생활시설
8세대	141.84㎡
기준 : 2~19세대(220,000원*세대수) 산출 : (220,000원*8세대) ⇒ 1,760,000원	기준 : 건축연면적 85~150㎡미만 430,000원+(연면적㎡-85㎡)*2,000원 산출 : 430,000원+(56.84㎡)*2,000원 ⇒ 543,680원
소계(①+②) : 2,303,680원

□ 원인자부담금 산출

③공동주택(도시형생활주택)	④근린생활시설
8세대	141.84㎡
기존계량기 ∅25㎜, 1,473,000원 산출 : 327,000원 * 8세대 ⇒ 2,616,000원 신설 2,616,000원- 기존1,473,000 = 1,143,000원	계량기 ∅20㎜ 산출 : 916,000원 ⇒ 916,000원
소계(③+④) : 2,059,000원

※ 계(①+②+③+④) = 4,362,680원