(강북구 관내) 급수공사 일일결산일지

2017. 03. 15 (수 요일)  날씨 : 맑음      건설사업관리기술자 : (주)이준ENG  부장   이 치 덕

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신설	확대	수유동58-1	- 새들분기 및 배관 100/30, 7.3m - 계량기 보호통설치 15*5ea,25*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 50/20	맞이음
신설	확대	수유동270-27	- 새들분기 및 배관 150/50, 4.5m - 계량기 보호통설치 20*1ea,50*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 100/20,150/20	새들잠금
신설	확대	수유동400-16	- 새들분기 및 배관 200/30, 6.5m - 계량기 보호통설치 30*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 200/20	새들잠금
신설	확대	수유동508-38	- 새들분기 및 배관 80/40, 4.0m - 계량기 보호통설치 40*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 80/20*2ea	새들잠금
신설	확대	수유동451-61	- 새들분기 및 배관 100/30, 2.5m - 계량기 보호통설치 30*1ea - 기존관 분기점 폐쇄 100/20	새들잠금