(강북구 관내) 급수공사 일일결산일지

2017. 03. 30 (목 요일)  날씨 : 맑음      건설사업관리기술자 : (주)이준ENG  부장   이 치 덕

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신설- 131	확대	미아동234-33	- 새들분기 및 배관 200/30, 2.0m - 계량기 보호통 설치 30*1ea - 기존관 분기점 폐쇄50/20	새들잠금
신설- 134	확대	미아동791-1252	- 새들분기 및 배관 150/50, 3.2m - 계량기 보호통 설치 50*1ea - 기존관 분기점 폐쇄80/20	새들잠금
신설- 135	확대	미아동791-1657	- 새들분기 및 배관 150/30, 4.0m - 계량기 보호통 설치 40*1ea - 기존관 분기점 폐쇄150/20	새들잠금
개량	개량	미아동328-77	- 보호통 이설 15*1ea