급수설비 위생관리 대상 건축물 또는 시설

대형저수조(관련근거: 수도법 시행령 제50조)

1) 연면적 5천㎡ 이상인(주차장 면적 제외) 건축물이나 시설

2) 연면적 2천㎡ 이상인 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물

3)「건축법」 제2조제2항제14호에 따른 업무시설 중 연면적 3천㎡ 이상인 업무시설

4)「공연법」 제2조제4호에 따른 공연장 중 객석 수 1천석 이상인 공연장

5)「유통산업 발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(「실내공기질 관리법」의    적용을 받는 시설은 제외한다)

6)「유통산업 발전법」 제2조제7호에 따른 상점가 중 지하도에 있는 연면적      2천㎡ 이상인 상점가(「실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

7)「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 관람석    1천석 이상인 실내체육시설

8)「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 중     연면적 2천㎡ 이상인 학원

9) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 (5층이상 공동주택)     및 그 복리시설

10) 「건축법 시행령」 별표 1 제5호나목에 따른 예식장 중 연면적 2천㎡ 이상인 예식장

② 제1항 각 호에 따른 연면적을 계산할 때 둘 이상의 건축물로 이루어진        시설의 경우에는 개별 건축물의 연면적을 모두 합산한 면적으로 한다.

2. 소형저수조(관련근거: 수도조례 제40조의3)

수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물이나 시설에 저수조를 거쳐서

수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물

3. 옥내급수관 정체수(관련근거: 수도법 제33조, 수도법 시행령 제51조)

수도법 시행령 제51조(급수관의 세척 등 조치를 하여야 하는 건축물 또는 시설)
연면적 6만㎡ 이상인 건축물 또는 시설
	가. 법 제33조제3항제1호~제3호 및 제9호에 따른 건축물 또는 시설	제1호 “대규모점포”란 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 매장을 보유한 점포의 집단으로 별표에 규정된 것 제2호 “공동주택” 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상 제3호 “운수시설” 제9호 해당없음
	나. 법 제33조제3항제7호에 따른 시설 중「건축법 시행령」 별표 1 제14호 나목에 따른 일반업무 시설	제7호 일반업무시설 1) 금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제2종 근린생활시설에 해당되지 않는 것 2) 오피스텔
2. 연면적 5천㎡ 이상인 건축물 또는 시설
	가. 법 제33조제3항제4호~제6호, 제8호 및 제9호에 따른 시설	제4호 의료시설 제5호 교육연구시설 : 학교, 국가나 지방자치단체가 설치한 도서관 제6호 「건축법 시행령」 별표 제11호 노유자시설, 제12호 가목 생활권 수련시설, 제12호 나목 자연권 수련시설, 제12호 다목 유스호스텔, 제13호에 따른 운동시설 제8호 「건축법 시행령」 별표 제23호 가목 교정시설, 나목 갱생보호시설, 다목 소년원 및 소년분류 심사원 제9호 해당없음
	나. 법 제33조제3항제7호에 따른 시설 중 「건축법 시행령」 별표 1 제14호 가목에 따른 공공업무시설	제7호 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니한 것

○ 그 밖에 안전한 수돗물의 공급을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 조례로 정하는 시설