급수설비 위생관리 대상 건축물 또는 시설

대형저수조(관련근거: 수도법 시행령 제50조)

1) 연면적 5천㎡ 이상인(주차장 면적 제외) 건축물이나 시설

2) 연면적 2천㎡ 이상인 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물

3)「건축법」 제2조제2항제14호에 따른 업무시설 중 연면적 3천㎡ 이상인 업무시설

4)「공연법」 제2조제4호에 따른 공연장 중 객석 수 1천석 이상인 공연장

5)「유통산업 발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포(「실내공기질 관리법」의    적용을 받는 시설은 제외한다)

6)「유통산업 발전법」 제2조제7호에 따른 상점가 중 지하도에 있는 연면적      2천㎡ 이상인 상점가(「실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

7)「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 관람석    1천석 이상인 실내체육시설

8)「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 중     연면적 2천㎡ 이상인 학원

9) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 (5층이상 공동주택)     및 그 복리시설

10) 「건축법 시행령」 별표 1 제5호나목에 따른 예식장 중 연면적 2천㎡ 이상인 예식장

② 제1항 각 호에 따른 연면적을 계산할 때 둘 이상의 건축물로 이루어진        시설의 경우에는 개별 건축물의 연면적을 모두 합산한 면적으로 한다.

2. 소형저수조(관련근거: 수도조례 제40조의3)

수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물이나 시설에 저수조를 거쳐서

수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물