『급수운영(수계전환 등)실태 자체조사 결과』

《강서수도사업소》

□ 급수운영 현황

○ 급수시설 현황

- 양천구, 구로구, 강서구 일대 상수도관 1,537㎞/각종변류 32,306개소

○ 급수운영 인원

- 급수운영 총괄, 지역담당, 직반장 등 23명

○ 급수운영 현황

- 상수도 시설물의 최적 상태와 안정적 운영을 위해 상시 순찰 및 안전관리 수행

- 계획된 공사의 단수시 원활한 급수운영을 위하여 각종변류 정상 작동여부 확인으로 적수발생 등에 대한 사전 예방 점검 시행

- 긴급누수 복구 업체 등과 긴급 비상상황에 대비한 비상연락망 구축 및 점검 실시

□ 조사내용

○ 단수작업 계획 수립 여부

- 각종 공사 시행전 사전조사 여부

․ 각종변류 및 각종 상수도시설물 이상여부 사전 점검 실시

- 각종 공사 시행전 단수 승인절차 이행 여부

․ 단수작업 예정일 5일 전 시공업체 등으로부터 단수계획서를 받아 검토(지역담당, 직반장) 후 단수작업 승인 회신 시행

- 단수홍보 등

․ 공사목적 및 단수 필요성에 대한 가가호호 방문 단수홍보 및 홈페이지를 통한 단수 홍보 실시

○ 수계전환 계획 수립 여부

- 『단수․통수 및 수계전환 업무지침』에 의하여 수계전환 검토 및 계획 수립 시행

○ 단수. 통수 및 수계전환 업무지침 이행여부 등

- 단수. 통수 및 수계전환 업무지침 숙지후 적정 이행

□ 조사결과

○ 구별 단수현황

구분	계	급수공사	시설물	단위공사	긴급누수복구	원인자이설
계	196	80	59	36	9	12
양천,구로	145	57	41	30	5	12
강서구	51	23	18	6	4

□ 문제점

○ GIS시스템상의 상수도배관망과 현장상황 불일치로 인한 급수운영 차질

- GIS시스템상의 상수도배관망이 현장과 일치하지 않아 직반장이 사전에 현장을 점검하고 단수 등 수계조절을 시행하고 있는 실정임.

- 현재는 직반장이 사전 현장확인 등을 통하여 단수작업 등 수계조절에 이상이 없으나, 향후 숙련된 직반장 요원 퇴직 등으로 미충원시 상당한 어려움이 예상됨.

□ 개선방안

○ GIS시스템과 현장이 일치하도록 정확도 개선사업 추진

- 정확도 개선사업의 측량구간 중 불탐 구간에 대한 현장 굴착작업을 통한 정탐율 향상

○ 상수도관의 물방향에 대한 GIS시스템 자료 추가 입력

- 정확한 단수분석을 위한 상수도관의 물방향에 대한 자료를 입력하여 숙련된 인력충원이 없어도 지역담당 위주로 수계조절 등 급수운영 가능

□ 향후대책(행정사항)

○ GIS시스템과 현장이 일치되도록 도면 출력하여 현장 실사 추진   -

○ 사업소 직원, 시공업체, 감리ㆍ감독 교육 실시