기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 자양취수장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프 • 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 베어링 과열, 축봉수 상태 등 • 구리스 패킹 등 적정 여부 • 베어링의 구리스 주입상태 • 카플링 연결상태 • 진공배관 등 이상여부 • 진공계 및 압력계 동작상태	• 특이사항 없음 • 베어링 온도 및 축봉수량 적정 • 특이사항 없음 • 주입상태 양호 • 특이사항 없음(가동시 소음 등) • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 밸브분야 • 엑츄레이터 동작상태 및 개도표시 • 수동 게이트밸브의 누수여부 • 첵크 밸브의 이상여부 • 신축관 연결상태 • 배관 및 플랜지의 누수여부 • 기타 시설의 누수여부	• 특이사항 없음 • 누수개소 없음 • 특이사항 없음(무게추 등 점검) • 특이사항 없음 • 누수개소 없음 • 누수개소 없음
3. 기타설비 • 진공펌프의 이상여부 • 배수펌프 이상여부 • 수충격 방지장치 • 밴드 스크린 동작상태 • 천정크레인 이상여부 • 도수배관 및 메인밸브의 이상여부 • 염소투입용 가압수 펌프 이상여부 • 염소투입용 배관 등 부대설비의 이상여부 • 샘플링펌프실 이상여부 • 공기밸브 동작상태 • 소방설비시설(청정액제설비, 옥내소화전설비, 소화기 등) 정상작동 여부 • 출입문 보안 및 화재예방 상태	• 특이사항 없음 • 정상작동 확인 • 정상작동 확인 • 특이사항 없음 • 정상작동 확인 • 특이사항 없음 • 정상작동 확인 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음(무게추 등 점검) • 특이사항 없음 • 특이사항 없음

2017.   11.   27.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급  전기운영6급  성명 조정수 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 침전지, 여과지, 정수지, 배수정

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 침전지 • 슬러지 콜렉타 드럼 정상 가동여부 • 슬러지 콜렉타 외이어 이상유무 • 슬러지 콜렉타의 근접스위치 정상여부 • 응집기 가동상태(감속기 부식, 소음 및 누유, 축, 회전날개 등) • 지하공동구의 퇴수밸브 및 제어설비 이상여부 • 슬러지 퇴수배관 누수여부 • 스컴 제거기의 이상여부 • 스컴 파쇄기 동작상태 • 소포수 설비 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 여과지 • 유입밸브의 이상여부 • 퇴수밸브의 이상여부 • 역세수 밸브의 이상여부 • 역세 공기밸브의 이상여부 • 브로와의 이상여부 • 역세펌프의 이상여부 • 샘플링펌프의 이상여부 • 배기휀의 이상여부 • 기타 배관시설의 누수여부 • 출입문 보안 및 화재예방 상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 정수지 • 유입 전동밸브의 이상여부 • 유출 전동밸브의 이상여부 • 샘플링 펌프실의 이상여부 • 도수배관의 이상여부 • 배수밸브 및 배관의 이상여부 • 기타 부대설비의 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
4. 배수정 펌프 등의 이상여부	• 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 송수펌프동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 송수펌프 • 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 • 베어링의 구리스 주입상태 • 카플링 연결상태 • 베어링의 마모여부 • 압력계의 이상여부 • 부대설비의 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 밸브분야 • 엑츄레이터 동작상태 및 개도표시 • 수동 게이트밸브의 누수여부 • 첵크 밸브의 이상여부 • 신축이음의 이상여부 • 배관 및 플랜지의 누수여부 • 기타 시설의 누수여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 기타설비 • 수중배수펌프 이상여부 • 메인 송수관로 및 밸브의 이상여부 • 천정크레인 이상여부 • 수충격 완화설비 탱크 및 배관의 이상여부 • 수충격 완화설비 콤프레샤의 이상여부 • 수충격 완화설비 제어반의 이상여부 • 구내용수배관의 이상여부 • 소방설비시설(청정약재소화설비, 소화기) 정상작동 여부 • 출입문 보안상태 • 청소상태(모터펌프, 난간, 바닥, 화장실 등)	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 배출수처리장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 펌프류 • 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 회수펌프의 정상 가동여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 등 이상여부 • 구리스 패킹 등 적정 여부 • 배니지 슬러지 펌프의 이상여부 • 회수조 슬러지 펌프의 이상여부 • 농축조 슬러지펌프의 이상여부 • 저류조 슬러지 펌프의 이상여부 • 폴리머용액 펌프의 이상여부 • 여과포 세척수 펌프의 이상여부 • 기타 배관 등 부대설비의 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 탈수기 • 정상가동 여부 • 여과포의 정상여부 • 오니케익 콘베어 밸트의 정상가동여부 • 오니케익 호퍼의 이상여부 • 각종배관의 누수여부 • 천정크레인의 이상여부 • 기타 시설의 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 기타설비 • 배니지 교반기 동작상태 • 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 2차 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 세목스크린의 이상여부 • 호이스트 크레인의 이상여부 • 폴리머약품 설비의 이상여부 • 분배조 교반기 동작상태 • 기타 부대설비의 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 약품저장탱크 • 약품저장탱크 균열 및 누액여부 • NaOH 이송펌프 이상여부 • 이송배관 이상여부 • 희석조교반기 이상여부 • 열선 및 보온재 마감상태 • 소방설비(소화기) 작동상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 착수정 • 약품이송펌프 및 밸브 이상여부 • 이송배관 이상여부 • PAC투입설비 이상여부 • NaOH투입설비 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 분말활성탄투입설비 • 분말활성탄 저장조설비 이상여부 • 투입설비(빈 엑티베이터, 공기압콘베어, 밸브, 용해수 저장조, 착수정 투입펌프) 이상여부 • 용해펌프설비(유입펌프,이젝터,용해혼화조) 이상여부 • 건조공기 공급설비(공기압축기, 드라이어, 백 필터, 에어레이션 패드 등) 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
4. CO2투입설비 • 저장탱크 및 이송배관 누출여부 • 저장탱크 압력 정상여부 • 기화기(물 공급 및 온도 등) 정상여부 • 긴급차단밸브, 감압밸브 이상여부 • 교반기 정상작동여부 • 샘플링펌프 이상여부 • 배수펌프 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음

ㅇ 장소 : 약품투입동

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 관리본관, 웰빙센터, 공동구

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 관리본관 • 화장실, 주방 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비(전기온수기 등) 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 주방 도시가스설비시설 이상여부 • 지하층 배수펌프 정상 가동여부 • 소방설비시설(펌프, 옥내소화전, 소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 웰빙센터 • 화장실 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비(전기온수기 등) 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 소방설비시설(소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 공동구 • 구내용수(침전지 소포수, 웰빙센터, 배출수처리장, 관리본관 등)배관 이상여부 • 약품이송배관 이상여부 • 염소가스배관 이상여부 • 샘플링배관 이상여부 • 배수펌프 정상 가동여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 염소투입동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 염소저장실 • 이송배관 누설여부 및 밸브 정상작동 여부 • 호이스트 정상작동여부 • 소석회살포기 가동시험 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 염소기화기 • 압력게이지 및 온도게이지 정상작동여부 • 순환펌프 정상작동 여부 • 연결부위 염소 누설여부 • 급수 및 드레인 배관 누설여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 염소투입기 • 진공게이지(인젝터,시스템) 정상작동여부 • 연결부위 누설여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음
4. 인젝터 • 수압게이지 정상작동여부 • 연결부위 누설여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음
5. 중화시설 • 누설가스 이송 송풍기 작동상태 • 가성소다액 교반 수중펌프 작동상태 • 가성소다액 이송펌프 작동상태	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
6. 워터챔프 운전상태 정상여부	• 특이사항 없음
7. 염소투입용 배관 등 부대설비의 이상여부	• 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)

기계설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 고도정수시설동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 산소저장실 • 산소저장탱크 이상여부 • 이송배관 및 밸브류 정상작동 여부 • 액화산소 기화장치 이상여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
2. 오존 발생기실 • 오존발생기 정상작동 여부 • 각종게이지류 정상작동여부 • 약품 저장탱크 누수여부 • 각종배관 연결부위 누설여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
3. 오존 접촉기실 • 오존접촉기 정상작동 여부 • 각종게이지 정상작동 여부 • 연결부위 누설여부 • 배수펌프 정상작동 여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
4. 입상활성탄 접촉지 • 각종 밸브류 정상작동여부 • 환기설비 정상작동 여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음
5. 입상활성탄실 하부 관랑실 • 각종배관 및 밸브류 정상작동 여부 • 환기설비 정상작동 여부 • 배수펌프 정상작동 여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
6. 중계펌프실 • 중계펌프 정상작동 여부 • 각종배관 및 밸브류 정상작동 여부 • 환기설비 정상작동 여부 • 배수펌프 정상작동 여부	• 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음 • 특이사항 없음
7. 워터쳄프 및 유량계 이상여부	• 특이사항 없음

2017.   11.   30.

점검자 :   직급   공업6급   성명 최양교 (인)

직급   공업6급   성명 서광호 (인)

직급   공업6급   성명 이극희 (인)

직급  전기운영6급  성명 정춘영 (인)