점검계획(월간점검)

(설비반)

구 분	점 검 대 상	비 고
1월	- 설날대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
2월	- 주경기장 기계설비 안전점검 ․ 기관실, 가~라 기계실
3월	- 해빙기대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
4월	- 실내체육관 기계설비 안전검검 ․ 상부․하부 기계실
5월	- 우기대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
6월	- 수영장 기계설비 안전점검 ․ 제1수영장, 제2수영장 기계실
7월	- 여름철대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
8월	- 추석대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
9월	- 주경기장 기계설비 안전점검 ․ 기관실, 가~라 기계실
10월	- 실내체육관 기계설비 안전검검 ․ 상부․하부 기계실
11월	- 겨울철대비 기계설비 안전점검 ․ 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원
12월	- 수영장 기계설비 안전점검 ․ 제1수영장, 제2수영장 기계실

(2,9)월 기계실 안전점검 일지

주무관	주무관	시설개선과장		결재
협 조
	주무관

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 기관실 설비점검
- 냉동기 이상유무
- 보일러 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
- 각 밸브류 이상유뮤
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검
o 냉각탑실 설비점검
- 냉각탑 이상유무
- 배관 및 펌프 상태 점검
- 청관제 및 청소상태 점검
o 가 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
o 나 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
o 다 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
o 라 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검

■ 점검대상 : 주경기장

(4,10)월 기계실 안전점검 일지

주무관	주무관	시설개선과장		결재
협 조
	주무관

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 내부 설비점검
- 온풍기 및 에어커텐 이상유무
- 유니트 쿨러 이상유무
- 복사 판넬 이상유무
- 옥상 배풍기 이상유무
o 상부 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검
o 하부 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검
o 보조체육관 기계실
- 배기휀 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관 누수 및 보온 상태 점검
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검

■ 점검대상 : 실내체육관

(6,12)월 기계실 안전점검 일지

주무관	주무관	시설개선과장		결재
협 조
	주무관

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 제1수영장 기계실 설비점검
- 보일러 이상유무
- 공기조화기 이상유무
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관누수 및 보온상태 점검
- 여과기 등 여과 계통 이상 유무
- 열교환기 등 스팀배관 이상 유무
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검
o 제2수영장 기계실 설비점검
- 각 펌프 가동상태 이상유무
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무
- 배관누수 및 보온상태 점검
- 여과기 등 여과 계통 이상 유무
- 열교환기 등 스팀배관 이상 유무
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검
o 내부 설비점검
- 배기휀 이상유무
- 옥상 배풍기 이상유무
- 냉온풍기 이상유무
- 시스템에어컨 및 전열교환기 이상유무
- 배관 누수 및 보온상태 이상유무

■ 점검대상 : 제1수영장, 제2수영장

특별점검(1,3,5,7,8,11월) 안전점검 일지

주무관	주무관	시설개선과장		결재
협 조
	주무관

■ 점검대상 : 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
급·배수관, 물탱크, 펌프 등 이상여부
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부
화장실 기계설비 이상 여부
기타사항