『과학적 안전관리체계 구축과 효율적 유지관리를 위한』

기계 ·승강설비 RAMS 구축 (案)

2018.08.

기술본부 기계처

	기계·승강설비 RAMS 구축[안]

Ⅰ		추진목적

철도안전관리체계(SMS) 의무사항인 RAMS 업무를 기계·승강설비통합 구축하여 추진코자 함

Ⅱ		관련근거 및 추진배경

❍ 관련근거

가. 철도안전법 제7조 5항 『안전관리체계의 승인』

나. 국토교통부고시 제2014-132호 『철도안전관리체계 기술기준』

다. SCM회의 CEO 지시사항(2018.06.25.)『기계·승강분야 선제적으로

K-RAMS 운영할 것』

❍ 추진배경

철도안전관리체계 기술기준 중 12.유지관리-별표 4: 노후철도 차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준 중 역 시설(환승시설 및 편의시설)에 해당됨.

[별표 4]

「2. 적용 대상

가. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준의 적용 대상은 다음과 같다.

1) 철도차량(철도차량에 딸리는 구성품을 포함한다)

2) 다음 사항의 어느 하나에 해당하는 철도시설(철도시설에 딸리는 구성품을 포함한다)

가) 철도의 선로(선로에 딸리는 부속품을 포함한다)

나) 역 시설(방재설비, 물류시설, 환승시설 및 편의시설 등을 포함한다)

나. 가목에 따른 적용 대상 중 신뢰성․가용성․정비성․안전성(RAMS) 관리체계에 따른 지속적인 분석활동으로 고장률이 지속적으로 유지 또는 감소하고 있다는 것이 입증될 경우에는 해당 철도차량 및 철도시설은 적용 대상에서 제외한다.

❍ RAMS 구축 일원화

- 기계처, 승강기관리단으로 이원화되어있는 RAMS 구축을 기계처 주관으로 추진하여 업무의 일관성과 효율성증대 효과기대

Ⅲ		RAMS 구축 로드맵

Ⅳ		RAMS구축 상세추진내용

❍ 부품, 고장이력 표준화

- 기계설비 부품 표준화: 환기설비 11종, 배수설비 7종으로 확정

- 기계설비 고장이력 표준화: 환기설비 18종, 배수설비 26종으로 확정

- 승강설비 부품 표준화: 엘리베이터 30종, 에스컬레이터 30종으로 확정

- 승강설비 고장이력 표준화: 엘리베이터 31종, 에스컬레이터 32종으로 확정

❍ RAMS 연관 프로그램 수정의뢰 ☞ IT 운영처

- ERP: 환기설비 2종 부품에 대한 Category 수정 [예정]

- UTIMS: 통합부품, 고장이력 입력구현 가능토록 입력항목 추가 [예정]

❍ 2단계 K-RAMS 운용 ☞ 도시철도연구원

- K-RAMS 시설설비 템플릿 요청

- K-RAMS 부품별, 고장이력별 LBS 변경요청 [예정]

- 현재 K-RAMS와 UTIMS, ERP 간 자동연계 미완료로 인하여 K-RAMS  템플릿 양식으로 DATA 정제하여 수동 입력 [예정]

- K-RAMS 템플릿 입력방법 매뉴얼 작성 송부 [예정]

❍ 3단계 SAMBA ↔ K-RAMS, 통합 ERP 연계

- K-RAMS 최종 개발 후 API 개발 및 확보[ 예정]

Ⅴ		RAMS 구축 필수 협조사항

❍ 기계1, 2사업소, 승강기관리단 협조사항

- 별도 운영 중인 단가계약, EXCEL관리자료, ERP, UTIMS 고장이력 등을

K-RAMS 템플릿에 맞춰 제출 [9월 ~ 11월, 3개월]

- 연관 프로그램 수정 완료 시 RAMS 대상품목 누락 없이 전산기입요청

Ⅵ		RAMS 교육시행

❍ RAMS에 대한 저변확대를 위한 교육자료 작성완료

- 총 15강 구성, 매주 1회 RAMS 교육시행 [기계처]

- 교육 호응도에 따라 기계사업소, 승강기관리단 교육자료 배포 및 출장교육 시행 [예정]

Ⅶ		결 론

❍ 상기(안)과 같이 관련부서와 유기적으로 협조하여 기계, 승강설비 RAMS 구축에 만전을 기하고자 합니다.