기관별 제설장비 작업구간 사전점검 현황

기관명	장 비 명	차량번호	규격	사전대기지점	제설구간	제설연장	살포방식	운영방법 (직영/위탁)	제설작업 구간별 사전점검 결과 (최소/최대 시간)			비 고
									전진기지→대기지점	1회 작업시간	제설제 보충
북부 도로 사업소	유니목	82루4842	15톤	미아사거리(교통섬	미아리고개	0.9	혼합(습염+소금)	직영	20분/30분	1.0	30/40분	직영
	덤프트럭	06-9029	“	혜화로터리	사직로,율곡로,창경궁로	5.8	혼합(습염+소금)	직영	20분/30분	1.1	30/40분	직영
	다목적차량	81러1050	“	경복궁주차장	세종로,태평로,서울역(양방향)	2.6	혼합(습염+소금)	직영	30분/35분	1.0	30/40분	직영
	덤프트럭	81러1066	“	서울광장	을지로(양방향)	3.5	혼합(습염+소금)	직영	30분/35분	1.0	30/40분	직영
		81러1018	“	미아사거리	미아로,동소문로,대학로	5.4	혼합(습염+소금)	민영	25분/30분	1.0	30/40분	직영차 (민영운전)
		81러1013	“	아현산업정보고주변	충정로,새문안길,종로	7.1	혼합(습염+소금)	“	20분/30분	1.0	30/40분	직영차 (민영운전)
		81러1045	“	신설동로터리	종로,새문안길,충정로	7.1	혼합(습염+소금)	“	20분/30분	1.0	30/40분	직영차 (민영운전)
		06보6601	“	의정부시계	도봉로(상행)	10.5	혼합(습염+소금)	“	25분/30분	1.4	40/50분	민영
		06차6695	“	미아사거리	도봉로(하행)	10.5	혼합(습염+소금)	“	25분/30분	1.4	40/50분	민영
		06사8514	“	의정부시계	동일로(상행)	8.8	혼합(습염+소금)	“	25분/30분	1.2	30/40분	민영
		06자5488	“	태릉사거리	동일로(하행)	8.8	혼합(습염+소금)	“	25분/30분	1.2	30/40분	민영
		06차7737	“	하계지하차도	하계지하차도 등 취약지점	1.2	혼합(습염+소금)	“	20분/30분	0.5	30/40분	민영