장비확인점검(차량분야) 주요 조치사항

소방서	차종	지적사항	조치내용	비고
종로	23호(4749)	· 휀 밸트 불량	이동정비반 자체정비
		· 인터쿨러 호스 오일 누유	밴드조임(자체정비)
	33호(6173)	· 냉각수 부족	냉각수 보충(자체정비)