장비확인점검(차량분야) 주요 조치사항

소방서	차 종	지적사항	조치내용	비 고
종로	화학(8586)	홈 배관 누액	자체 정비 완료
		방수포 홈 관창 비적재	즉시 시정(적재)
		PTO 구리스 미주입	즉시 시정(주입)
	18호(5009)	고속엔진 오일량 부족	즉시 시정(보충)
		고압호스 배수불량	즉시 시정
	8-3 (2344)	OVM 기본공구 미비치	적재
	20호(5277)	파워 오일 탱크 호스 균열	자체정비
	30호(1268	파워 오일 탱크 호스 누유	자체정비
		브레이크, 클러치 오일 오염	자체정비(오일교환)
		그랜드 패킹 과다 누수
	23호(4749)	휀밸트 불량	자체정비
		인터쿨러 호스 오일 누유	자체정비
	33(6173)	냉각수 부족	즉시 시정(보충)
	지휘차 (1211)	뒤 도어 스토퍼 작동불량	자체정비
	안전교육차 (5223)	차체 손상(조수석 슬라이딩 도어부분 손상)	판금 및 도색 공장수리 완료
		조수석 후미 타이어 손상	타이어교환 완료
		점검 정비 매뉴얼 미비치	비치함
	이륜(2569)	좌측 앞 방향지시등 커버파손	은광모터스 수리 완료
	이륜(2765)	우측 측면 손상	은광모터스 수리 완료
	이륜(2465)	OVM 공구 미비치	비치함
		브레이크등 미점등	자체정비
	이륜(2343)	차체손상(발판 부분 파손)	은광모터스 수리 완료
	7호(1020)	배터리터미널 단자 1개 부식	자체정비
		드래그링크 볼조인트 불량	공장점검 결과 이상없음
	3호(2900)
	고가(2034)	클러치오일 오염 교체 요망	공장수리 완료
		사다리와이어 장력조정 필요	승신 수리 완료
	공작(6202)	캡틸팅 벨로우즈 오작동	우리특장 수리 완료
		오토미션오일 오염 교체 요망	공장점검 결과 이상없음
	굴절(8104)

끝.