<따로붙임 1>

개발업체	관리 번호	개발아이템	실증지 (위치)	시스템 개요	평가(검토)부서	비 고
SK 건설	①-1	공정 알람경보관련 실시간 의사결정 지원	광암정수장 (중앙제어실)	광암정수장 7,924개 알람 최적관리를 위한 방안도출	생산부 (기전설비과)
					광암정수센터 (정수시설과)
	①-2	막여과 UV-AOP연계한 고도정수시스템 구축 및 운영	광암정수장 (1,000㎥/일)	국산 맨브레인 및 UV-AOP 시스템 운전 최적화	생산부 (생산관리과)
					광암정수센터 (정수운영과)
	①-3	실시간 원격 누수감지시스템 구축	오금배수지 관망	정밀형 원격누수감지시스템(6개소 0.04㎢) 광역형 원격 누수감지시스템(9개소 5.0㎢)	시설안전부 (누수방지과)
					강동수도사업소 (급수운영과)
대우건설	②-1	오존-GAC 공정 최적화 솔루션 개발(GAC-MF)	영등포정수장 (32.5만㎥/d)	친환경 오존접촉지와-과수이용오존칭 공정간 잔류 오존제거 특성비교	생산부 (생산관리과)
					영등포정수센터 (정수과)
	②-2	상수도 모터펌프 에너지관리 시스템	영등포정수장 (32.5만㎥/d)	모터펌프의 병렬운전시 실시간 운전상태를 감시 최적의 펌프조합 운전방법 제시	생산부 (기전설비과)
					영등포정수센터 (정수과)
	②-3	막여과 공정진단, 막모듈 이력관리 프로그램 개발	영등포정수장 (32.5만㎥/d)	가압식 막여과 운영시 문제발생에 대한 조기 식별을 알고리즘 및 보수 이력관리 프로그램 구축	영등포정수센터 (정수과)
	②-4	관망 수질개선 시스템 개발	목동배급수 구역(6만㎥)	목동배수지 수계 관말정체구역 1개소 자동퇴수시스템 운영	급수부(배수과)
					강서수도사업소 (급수운영과)

기술개발 아이템 및 관련부서 현황

개발업체	관리 번호	개발아이템	실증지 (위치)	시스템 개요	평가(검토)부서	비 고
한화건설	③-1	침지식 막여과시스템 운영 최적화 및 유지관리	영등포정수장 (2.5만㎥/d)	침지식 막여과 시스템의 운영 데이터를 기반 최적화를 통해 운영비 절감	생산부 (생산관리과)
					영등포정수센터 (정수과)
	③-2	지능형 상수관망 운영솔루션	화곡배수지 수계 (화곡4동)	수용가의 물사용 패턴 및 지역 유수율 분석과 실시간 원격검침 데이터를 활용한 상수관망 불록 누수분석	요금관리부 (계측관리과)
					강서수도사업소 (요금과)
	③-3	상수도시설 침입탐지시스템(보안) 개발	영등포정수장	상수도 SCADA망에 대한 침입탐지 및 보완 안정성 확보와 이상징후 감지시스템	영등포정수센터 (정수과)
대림산업	④-1	CECs 제거가 가능한 막여과 UV-AOP 기반의 고도정수 처리공정	강북정수장 (1,000㎥/d)	정수처리를 위한 10인치 가압식 막여과와 배출수 처리를 위한 무폭기형 농축 막여과 처리 공정	생산부 (수질과)
					강북정수센터 (정수과)
					물연구원 (수처리연구과)