기술검토서

건 명		막여과 장치 제작구매		요청기관 (부서)	상수도연구원 (물순환연구과)
접수일자		2016. 08. 03		요청금액	49,852
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 화학적 총인처리 최적운영 방안 연구기간 연장과 관련하여 막여과 공정을 연계하여 막여과 공정에 대한 평가를 수행하여 총인 처리 및 하수 재이용 공정 공법의 최적 연구 방안 추진하고자 함. - 사업개요 · 막 여과 모듈 : 1식 · 역세 장치 및 약품탱크 등 ※ 관련근거 : 물순환연구과-5010(2016.7.27)호 막여과 장치 제작 설치 계획
	지침서	일 반 및 특 별 지침서	○ 약품탱크에는 주변에는 약품 월류시 대비할 수 있는 차단막 설치 검토할 것 ○ 배관접합부는 누액이 발생하지 않도록 정밀 시공하도록 할 것 ○ 각종 센서(트랜스미터, 유량계)에 대한 제작사 또는 공인기관 시험성적서 제출할 것 ○ 플랜트 최종조립후 시운전시 소음, 진동이 발생하지 않도록 시공할 것
		기타사항	○
	설계서		○ 설계단가 산출시 견적외 물가자료 등을 활용 하여 적정 단가를 산출하여 적용할 것 ○ 견적단가 비교가 불가하므로 품목 등을 통일된 양식으로 작성하고, 품목별 산출기초조사서를 작성하여 적용할 것
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 본청 계약심사 의뢰하시기 바람