【 양화안내센터 양수기 보유 현황 】

1. 이동용 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
양화	엔진	1	10	30	0.9	휘발유	38	25*3	녹지 창고	경운기	3780 0581	나희정
양화	엔진	1	8	30	0.72		38	50*2	녹지 창고	경운기 인력	3780 0581
양화	엔진	1	9				45	45*1	녹지 창고	인력	3780 0581
양화	엔진	1	3.6	28	1.1		45	45*1	녹지 창고	인력	3780 0581

2. 공사현장 양수기 현황

공사현장 명	위 치 (전화번호)	감독부서 (전화번호)	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	펌프이동시 필요장비	비고
									구경 (mm)	길이 (m)
월드컵 대교	양평나들 목앞		엔진	3	3	10	0.38	휘발유	762	20
			수중	2	2	12	0.60	단상	508	20

3. 대용량 펌프(50HP이상) 현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)

○ 작성대상 : 용량 50HP이상 중 이동 가능한 펌프

○ 작성방법 : ①~⑤란 참조 작성